문서번호	시설관리과-28003
결재일자	2015.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
서규석	고신석	우종근		11/12 代이두영
협 조	행정지원과장		이두영
	급수운영과장		이자화
	행정관리팀장		김형국
	수질팀장		여종순
	주무관		강동철
	주무관		김대성

상수도관 누수 대응능력 향상을 위한

긴급누수복구 가상훈련 실시계획

2015. 11

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

상수도관 누수 대응능력 향상을 위한

긴급누수복구 가상훈련 실시 계획

대형 상수도관 누수사고에 대비하여 장비 ․ 자재동원 ․ 복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구체제로 대응능력을 향상시켜 재해예방과 시민생활 불편을 해소하고자 함

훈련 개요

○ 일    시 : 2015. 11. 18(수) 10:00

○ 장    소 : 동작구 노량진로 23길(노량진배수지 앞)

○ 대    상 : D=800mm(1982년 부설)

○ 훈련주관 : 시설관리과장

훈련 방법 ⇒ 실제 누수발생시와 같이 훈련 시행

○ 수도사업소장이 시설관리과장(누수복구담당)에게 『상수도관 파손 시나리오』 메시지 전달

○ 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당이 누수발생 상황 전파

○ 공무원, 감리자, 누수복구업체 관계자 현장출동 및 상황대처

- 누수복구장비, 자재, 인력 출동, 도로 차량통제, 단수대비 비상급수차량 운행 및 단수지역 아리수병물 준비, 도로포장복구 준비, 관계기관협의 등 시행

○ 누수발생에 따른 교통통제 및 단수상황을 경찰서, 구청 등 해당기관 및 시민홍보

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단 및 지휘능력 및 작업상황 관리

훈련 내용 ⇒ ‘15년 비상급수(돌발사고 대비) 운영계획에 따라 운영

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급누수복구 신속 대응 훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 공무원, 감리자, 누수복구업체 현장출동 응소 상태

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘 상태

- 수계전환 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수홍보 : 메시지전송시스템에 의한 단수 홍보, 홈페이지 게재 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청 등

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 현장대리인, 복구인력 및 감리자의 신속한 현장 출동

※ 복구업체 최소 출동인원 10명(대리인 1, 반장 1, 배관공 3, 포장복구 및 기타 5)

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 사업소 내 상황실 : 피해상황 접수 및 상황보고 전파

- 현장 상황실(지휘소) : 상황판 설치, 탁자, 의자, 천막

안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

○ 누수발생 보고 및 누수복구 완료 보고

가상 시나리오(요약)

○ 누수발생 일시 : 2015. 11. 18(수) 10:00

○ 누수위치 : 동작구 노량진로 23길(노량진배수지 앞)

○ 누수현황 : D=800mm,  접합부 이탈

○ 조 건

- 상도배수지 배수관으로 밸브작업 동시 단수 8시간내 복구 작업 불가

○ 과 제

- 단수피해 최소화를 위한 수계전환 대책

- 단수지역(노량진동 지역 500세대)에 대한 홍보 방법

- 누수 복구 방법(관 부설심도, 누수량 등을 고려한 대책)

- 유관기관에 협조 의뢰하여야 사항

행정사항

○ 훈련 실시 후 강평 : 사업소장, 시설관리과장

○ 훈련 실시 일정 및 훈련결과 본부 보고

따로붙임 : 1. 위치도

2. 상수도관 파손 긴급복구 시나리오 1부  .  끝.