문서번호	도시철도토목부-14385
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
문병종		방영복	11/13 김진팔
협 조
	토목3과장			김정수
	궤도과장			홍숭희

현장 사용중인 중장비 점검 계획 보고

(하남선1-1,2공구)

2015.11

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

현장 사용중인 중장비 점검 계획 보고

(하남선1-1,2공구)

현장에 투입된 중장비(천공기, 크레인) 작업 시 발생되는 재해를 사전에 예방하기 위하여 관련규정 준수 및 안전작업여부 등에 대한 점검 계획 보고임                 – 2015.11.11.(도시철도토목부장님 지시 사항)

▢ 공사 개요

공구명	공사개요	공사기간	사업비 (백만원)	공 정 (‘15.11.10현재)	비고
하남1-1	총연장 : L=628.5m(개착) - 정거장: 1개소(168m)	‘15.03.17～’19.03.28	77,390	1.0%
하남1-2	총연장 : L=1,818.8 m - 본선 : 470.8m - 입․출고선 : 1,348m	‘15.03.30～’18.07.26	43,525	1.84%

※ 현재 주요 작업내용 : 파일 근입 작업

▢ 중장비 투입 현황

공구명	천공기				크레인
	계	투입	장래	사용기간	계	투입	장래	사용기간
계	4	3	1		2	1	1
하남1-1	2	2	-	‘15.10.07～ ’16.02.28	1	1	-	‘15.10.07～ ’16.02.28
하남1-2	2	1	1	‘15.08.29～ ’16.02.28	1	-	1	‘15.08.29～ ’16.02.28

▢ 점검계획

○ 점검대상 : 하남선 1-1공구, 하남선1-2공구

○ 점검일시 : 2015.11.13.(금)

○ 점검방법 : 본부 공사관리관(공구담당, 안전관리 담당), 시공사, 감리단 합동점검

▢ 중점 점검 사항

○ 장비 사용 전 조치 사항

1) 장비 기사 면허증 확인

2) 장비 보험증 확인

3) 정기 검사 유효기간 확인

4) 건설 기계 등록증과 부착 등록번호 확인

5) 설치 해체시 작업 계획 작성 배치 여부

6) 장비 기사 안전교육 실시 및 교육 시간 확인

7) 안전관리 계획 수립 및 승인 여부

○ 현장 투입된 장비 운영 실태

1) 연약 지반에 작업시 침하 방지조치 여부 확인 후 작업

2) 아웃트리거 내는 길이 준수 및 받침목 설치

3) 작업을 위해 정차시 수평유지 철저

4) 접근 제한 구획 조치 철저

5) 폭우, 강우, 강설 등 악천후 시에는 작업 중단

6) 장비간 근접 작업시 유도자 배치

7) 신호수 배치 여부 및 신호수방법 숙지 상태

8) 작업 지휘자 지정 배치

9) 현장 관리자 업무 수행 능력 테스트

▢ 행정 사항

- 감리단 및 현장 공사 관계자 교육실시

- 점검결과 미비사항 행정지도

- 파일근입 작업 완료시 까지 주기적으로 점검 실시(주 1회 이상)

첨부 : 1. 교육자료(파일 근입 장비 현장조치 행동요령) 1부.

2. 크레인 전도 현장조치 행동 매뉴얼 1부.

3. 이동식 크레인 안전점검표 1부. 끝.