문서번호	도로보수과-11390
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		11/13 이규철
협 조
	주무관		이상하

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 관련 보고(제16차)

2015. 11. 13(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 관련 보고(제16차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2015. 03. 03 ~ 2015. 12. 31

○ 계약금액 : 477,234,460원

○ 시 공 사 : 홍기건설산업(주) 대표 안순배원

□ 작업지시 내역

○ 마포경찰서 교통과-14391(2015.10.29.)호 마포대로 택시 노면구획 설치 요청

- 위   치 : 마포구 마포대로 마포트라팰리스 앞 택시정차대

- 공종 및 물량 : 노면표시 도색    L= 71m

○ 민원 및 도로순찰(기 현장조사 보고사항) 4건 노면표시 재도색

- 위   치 : 마포구 이대역 교차로 등 4개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 재도색  L= 20,046m

□ 조치계획

○ 위와 같이 교통안전시설(노면표시) 도색 요청 및 도로순찰 등 노면표시 상태가 불량하여 정비가 요구되는 구간에 대하여 노면표시 유지보수공사를 시행하여 교통안전사고 예방 및 시민불편사항을 해소코자 함.

○ 교통운영과-7270(2014.04.18.) 노면표시 설치기준 개선방안에 따라 작업 시행.

	< 노면표시 설치기준 개선 >
◆ 길가장자리구역선: 황색도료(4종) 등급조정(R4등급→R3등급) ※ 단, 6개월 재귀반사성능 측정기준 제외

- 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제16차)

- 작업위치 : 마포구 이대역교차로 등 5개소

- 작업기간 : 2015. 11. 14. ~ 2015. 12. 10.

- 필요금액 : 29,016천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량 : 20,117m

▸ 백색 수동식   도색 :     102m

▸ 백색 수동식 재도색 : 13,752m

▸ 황색 수동식 재도색 :  6,263m

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비	기 집행액	금회 집행액 (16차)	집행잔액
교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)	426,845	397,829	29,016	0

붙 임 : 1. 작업지시 설계내역서(제16차) 1부.

2. 작업지시 수량산출서(제16차) 1부.

3. 작업지시 설계 도면 (제16차) 각 1부(별도첨부).  끝.