	도봉소방서
수신	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 보수 의뢰

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무한한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하고 있는 소화전 중 2015년 10월중 실시한 전수조사에서 고장으로 확인되어 사용할 수 없는 소화전을 아래와 같이 통보하오니 화재발생시 소방용수를 원활히 공급할 수 있도록 조속히 수리해 주시기 바랍니다.

연번	용 수 번 호	설치주소	고장일자	고장내용	설치방식	사용가부
1	1071	도봉구 방학로5길 10-22	2015-10-06	용수 스핀들 불량	지상식	사용가능
2	1096	도봉구 도당로 54	2015-10-06	몸체 하단부 몸통 파손	지상식	사용불능
3	1665	도봉구 방학로5길 10-10	2015-10-06	제수변 스핀들 탈락	지상식	사용가능
4	1485	도봉구 도봉로 634	2015-10-09	배수불량	지하식	사용가능
5	1057	도봉구 도당로 98-9	2015-10-20	제수변 고장	지하식	사용불능
6	1060	도봉구 도당로 86	2015-10-20	제수변 고장	지하식	사용불능
7	1058	도봉구 도당로 106	2015-10-20	스핀들 망실	지상식	사용불능
8	1536	도봉구 방학로5길 32	2015-10-23	스핀들 고장	지하식	사용불능
9	2380	도봉구 도당로17길5	2015-10-21	몸통스핀들고장	급수탑	사용가능
10	2096	도봉구 시루봉로23길 44	2015-10-15	배수구등누수	지상식	사용가능
11	2220	도봉구 도봉로162길 12	2015-10-04	배수구등누수	지상식	사용불능
12	2125	도봉구 시루봉로23길 21	2015-10-15	관구 고장	지하식	사용불능
13	2497	도봉구 도당로19가길 27-8	2015-10-15	제수변 스핀들 불량	지하식	사용가능
14	2180	도봉구 도봉로164길 33-24	2015-10-31	출수 불능	지상식	사용불능
15	5365	도봉구 우이천로12길 47	2015-10-12	제수변누수	지상식	사용불능
16	1227	도봉구 우이천로32길 94	2015-10-23	기타	지하식	사용가능
17	1133	도봉구 방학로183	2015-10-16	제수변스핀들고장	지하식	사용불능
18	5207	도봉구 도봉로 112길 41	2015-11-11	몸통 이음새 누수	지하식	사용가능

※ 보수공사 진행시 사용불능 소화전 우선 시행

3. 아울러 기존에 수리의뢰한 소화전 중 미완료(미통보)된 목록을 함께 송부하오니 신설·보수 완료 시에는 반드시 그 결과를 통보해주셔서 우리서에서 소방용수시설 유지관리에 철저를 기할 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

붙임 고장발생 상세내역서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김상수		대응총괄팀장	최종식		재난관리과장	11/13 이재홍
협조자
시행	재난관리과-6885	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 [ 방학동 708번지]	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개