문서번호	시설보수과-8972
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	11/16 조병준
협조

정기점검보고서

(개봉고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 개봉고가차도 (구로구 개봉동 353)

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 336m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 : 1971년 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		소 장			조병준
			시설6급			윤동원
			토목운영주사보			조정갑

○ 점검일시 : 2015.11.12.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
	상부	• 남단 초입부 보차도 경계사이 가드레일 파손 •북단 머릿돌 위치 이탈 및 휀스 파손	1경간 1개소		• 일상유지보수공사 조치 완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 2개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부	상행 P6 후타재 파손 (신축이음부 교체)	2차로		일상유지보수공사 조치예정		1 2
상부	상행 시점부 배수구 연석하면 공동현상	1개소		일상유지보수공사 조치예정		3 4

- 끝.

□ 현황사진 : 개봉고가차도 정기점검(2015.11.12)

1. 상행 P6 후타재 파손(근거리)	2. 상행 P6 후타재 파손(원거리)

3. 상행 시점부 배수구 연석하면 공동현상	4. 상행 시점부 배수구 연석하면 공동현상