문서번호	정수시설과-3391
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
강석윤		김석정	11/16 정인화
협조

호이스트 안전검사 시행 계획

2015. 11.

구의아리수정수센터

정수시설과

호이스트 안전검사 시행 계획

「산업안전보건법」제36조(안전검사)에 의거 안전검사 대상기기에 대하여 검사를 시행코자 아래와 같이 보고 드림.

□ 설비현황

❍ 현 황: 3종 30대

총대수	크레인	호이스트	압력용기	비고
30	3	20	7

❍ 검사주기 및 적용대상

- 최초 3년 이후 2년마다

- 크레인 및 호이스트 2톤 이상, 압력용기 0.2Mpa 이상

□ 금회 검사대상 설비

❍ 검사대상: 호이스트 × 3대

설비명	위치	용량	수량	유효기간	비고
호이스트	#1 여과지	2톤	1대	2015.12.06
	신설 자재창고	2.8톤	2대	2015.12.06

□ 조치의견

❍ 「산업안전보건법」 제36조에 의거 대상설비에 대해 안전검사 대행기관에 검사 의뢰하여 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 검사기관: (사)대한산업안전협회 서울동부지회

- 검사수수료: 금194,700원

대상기기	수수료	산출내역
호이스트	5톤 미만 : 59,000원/대당	(59,000원×3대)+부가세 = 194,700원

※ 산업안전보건업무 수수료(고용노동부 고시 제2014-40호)

- 검사예정일: 2015. 12. 04.(금)

❍ 납부방법

- 정수시설과 일상경비로 교부받아 안전검사 기관에 무통장 입금

․ 예 금 주: (사)대한산업안전협회 서울지회

․ 계좌번호: **********************

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

붙임: 유해․위험기계(크레인, 호이스트 등) 설치현황 1부.  끝.