문서번호	교량안전과-4921
결재일자	2015.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	11/16 이용심
협 조
	★특수교량팀장			이수근
	주무관			임동운

행주대교(하류교) 보수완료 보고 (강교용접결함부재 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

안전총괄본부

(교량안전과)

행주대교(하류교) 보수완료 보고

(강교 용접결함부재 보수공사)

행주대교(하류교)의 용접누락, 부식(단면감소)부, 도장박리 발생부에 대한 보수작업을 완료하고 그 결과를 보고 함.

공사개요

공 사 명 : 강교 용접결함부재 보수공사

계 약 자 : ㈜제이더블유씨앤씨 대표 김정욱

공사기간 : 2015.4.3.~2015.12.30

계약금액 : 431,959,000원

행주대교(하류교) 작업완료 현황(작업지시-7차)

행주대교(하류교) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	14.5	1,460	강서구 개화동 ~ 고양시 덕양동	교량안전과 (특수교량팀)	DB-24	PSC STB	'95.5.19	벽산건설외 2개사

보수구간

- 행주대교 하류교, P10~P19구간

작업기간 : 2015.9.21 ~ 2015.10.30

보수금액 : 24,112천원

주요 보수내용

보수도장 : 77개소 333㎡

- 강박스 내부 : 36개소 141㎡

· 강박스 내부 부식 및 비둘기배설물 오염(부식) 등에 대한 보수도장

- 강박스 외부 : 41개소 192㎡

· 받침 및 신축이음하부 거더단부, 지점부 가로보 등에 대한 부식발생부에 대한 보수도장

향후 조치 계획

금번 보수관련 현황은 도로관리시스템 및 시설물정보관리시스템

(FMS)에 등재하여 이력관리 시행

(행주대교 시설물 담당자 조치)

보수도면(외관조사망도)은 향후 시설물 유지관리시 활용

- 보수이력관리 및 보수구간 하자발생여부 확인시 활용

# 첨 부 1. 정산내역서 및 물량산출서 1부.

2. 주요 보수현황 사진대지 1부.

3. 보수도면(외관조사망도) 1부. 끝.