문서번호	기술진단과-236
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
이호식		김영진	01/14 박용철
협 조

에코스마트 상수도시스템 개발사업

1단계 3차년도 협약과제 현장평가 결과 보고

2014. 01. 14

서울시 상수도사업본부

(생산부 기술진단과)

에코스마트 상수도시스템 개발사업

1단계 3차년도 협약과제 현장평가 결과 보고

에코스마트 상수도시스템 개발에 따른 3차년도 참여업체별 사업 추진실적 및 향후 추진계획 현장평가 결과를 아래와 같이 보고 드림.

I		개요

가. 목적

1. 연구과제의 효율적인 성과제고 및 연구비 집행관리

2. 현장방문 점검을 통하여 연구추진목표의 질적 향상과 체계적인 일   정 관리로 최종연구 결과물의 극대화 도모

나. 대상업체 및 일정

날짜	시간	과 제 명		주관기관	연구책임자	장 소	비고
1/13 (월)	13:30 -16:00	7-2세세부	대도시 상수도 시스템 통합운영	한화건설	박승국	영등포정수장 회의실	영등포 정수장 방문 후 화곡 Test-bed 방문

II		2013년도 주요 업무실적

가. 지능형 정수 플랜트 개발

1. 지능형 정수플랜트 실증단지 구축

1) Test Bed 대상 지역 원격검침기 설치완료

ㅇ 화곡4동 실증단지 지역 중 HG1-1블록에 대한 시범가구 61전에 대한 원격검침기   설치 (주계량기 36전, 자계량기 25전, 2013년 2월)

ㅇ 1시간 단위 검침량 전송 및 원격검침 관련장비 상태정보 수신으로 문제발생시   즉각 조치 가능

ㅇ 실증단지에 대한 세대별 요금검침이 가능하도록 원격검침기 추가 설치   (자계량기 132전, 2013년 11월)

ㅇ 현재 실증단지 원격검침기 구축 완료 및 실시간 수도소비패턴, 유수율 모니터링 중

<실증단지 (화곡4동)>	<원격검침기 구축 개념도>	<실증단지 원격검침기 운영 결과>

나. 지능형 상수도 통합운영 솔루션 개발

1. 지능형 상수도 관망운영 솔루션 개발

1) 에코스마트 연구개발 2차년도 (2012년) 과제를 통하여 지능형 상수관망   운영솔루션 중 관망감시 모듈과, 관망운영 모듈을 개발 완료

2) 현재 에코스마트 연구개발 3차년도 (2013년) 과제를 통하여 GIS 기반의   관망관리 모듈과, EPANET 기반의 관망해석 모듈의 개발을 진행 중

<년도별 상수관망 운영 솔루션 개발 현황>

3) 관망관리 모듈개발

ㅇ 서울시 상수관망 GIS데이터를 기반으로 상수도 시설물에 대한 이력관리 및   체계적 유지관리를 지원하는 S/W를 개발 중

ㅇ 감시대상 시설물 : 상수관망, 유량계, 수압계, 밸브, 수용가 정보 등

<관망관리 모듈 구성내용>	<모듈 개발현황>

4) 관망해석 모듈개발

ㅇ 기 구축된 실증단지의 유량, 수압계를 획득한 실측 데이터와 수칙해석을 통          해 얻어진 예측 데이터와의 비교 및 해석을 위해 EPANET 기반의 S/W를 개발 중

<관망해석 모듈 개발현황>	<모듈 개발현황>

5) 요금부과량 관리 모듈개발 (관망운영 모듈 추가기능)

ㅇ 원격검침 데이터를 활용한 실증단지 지역의 월/일단위 블록 유수율 분석, 수용     가 수도 사용량 패턴 분석, 옥내 누수 모니터링의 기능을 탑재한 S/W를 개발 중

<요금부과 모듈 구성내용>	<모듈 개발현황>

6) 보안 솔루션개발

ㅇ 최근 SCADA 시스템에서의 보안 사고들이 잇따라 발생하면서 SCADA 시스   템 보안에 대한 경각심과 관심이 집중

ㅇ 실증단지 침입탐지 시스템 개발을 위하여, 영등포 상수도 시설을 제어·운영   하는 SCADA 시스템의 네트워크 트래픽 분석 및 자기 유사성을 통한 네트   워크 이상탐지 적용에 대하여 분석

ㅇ 네트워크 실시간 모니터링을 통하여 정상 트래픽이외의 이상 트래픽 발견    감시 및 경보 시스템 구축 모듈을 개발을 중

<보안솔루션 개념도>

III		향후 과제 추진계획

1. 지능형 정수 플랜트 개발 및 구축

1) 침지식 막여과 시설 유지세정 최적화 설비 구축

2) 지능형 정수플랜트 통합감시 시스템 운영 및 보완

ㅇ 장기운전을 통한 데이터 수집 및 안정화

ㅇ 막여과 운전제어 프로그램 최적화

3) 통합운영센터 설치 및 구축

2. 지능형 상수도 통합운영 솔루션 개발

1) 지능형 상수관망 통합운영 솔루션 개발 완료

ㅇ 관망관리, 관망해석, 요금관리 모듈 테스트, 안정화

2) 실증단지 침입탐지 시스템 개발 완료 및 적용

3) 통합운영 솔루션 운영 전략 수립

ㅇ 원격검침기를 활용한 상수관망 운영, 일단위 유수율 분석, 상수관망 수질 모   니터링 등의 전략 수립

4) 지능형 상수도 통합관리시스템 실용화

ㅇ 통합관리 시스템 운영 매뉴얼 및 지침 수립

Ⅳ		연구 추진 일정

1. 연구 전체 일정

구분	연구개발의 내용		추 진 일 정												비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1차년도 (9개월)	막여과 시스템 운영 최적화
	기존 공정진단 시스템 개선
	상수도 통합관리시스템 기술조사
	상수도 통합관리시스템의 국내/외 사례조사
	상수도 통합관리시스템 특성 및 기술 기반 구축
	지능형 상수관망 운영솔루션 설계
2차년도 (12개월)	지능형 정수플랜트 개발 및 구축	침지식 막여과 시스템 Upgrade
		지능형 정수플랜트 Test Bed 구축
	지능형 상수도 통합운영솔루션 개발	지능형 정수플랜트 통합감시 시스템 구축 및 운영
		지능형 상수관망 통합운영솔루션 개발:감시/제어, 운영모듈
		Test Bed 침입탐지 시스템 개발:트래픽분석, 침입탐지모델
3차년도 (12개월)	지능형 정수플랜트 개발 및 구축	막여과 시스템 운영 최적화
		지능형 정수플랜트 Test Bed 구축
	지능형 상수도 통합운영솔루션 개발	지능형 정수플랜트 통합감시 시스템 운영 및 보완
		지능형 상수관망 통합운영솔루션 개발:관망관리, 해석모듈
		Test Bed 침입탐지 시스템 개발:침입탐지모듈 개발
	지능형 상수도 통합관리시스템 실용화
4차년도 (12개월)	지능형 상수도 통합관리시스템 운영 및 안정화
5차년도 (12개월)	시설 및 운영자료에 근거한 세부운영 기법의 최적화
	지능형 상수도 통합관리시스템 운영 및 안정화
	지능형 상수도 통합관리시스템 사업화

2. 당해연도(3차년도) 연구 추진 일정