문서번호	시설보수과-9021
결재일자	2015.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	11/17 조병준
협조

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획

2015년 겨울철대비 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화하고자 소관 도로시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검 계획을 수립 및 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

관련근거

도로시설과-2773호(2015.11.10) : 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획

대상 시설물 (시설보수과 58개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	복 개 구조물	터 널	지 하 차 도	비 고
계	58	18	7	7	5	17	4
1 종	7	-	-		4	2	1
2 종	22	7	4	2	1	8	-
법 외	29	11	3	5	-	7	3

Ⅱ		안전점검 시행계획

추진기간 : 2015. 11.16(월) ~ 12.16(수)

점검방법

점검조는 2인이상 1조로 시설물별 담당자와 시설안전자문단 전담주치의 및 위원 활용 합동순찰 실시

주요 확인사항

구 분	주요 확인사항(도로시설물)
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 - 고드름 및 결빙우려지역 집중 순찰, 포장 파손 등 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량, 고가, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 교량받침 가동상태, 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 - 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등

점검조 편성

성 명	외 부 전문가	담 당 시 설 물	점검 일수
1조 유태용 조정갑 윤동원 김규춘 19개소 (12+4+1+2)	서외택	- 안양교(2종․B), 개봉고가(2종․B) - 가리봉철도고가(2종․C), 여의2교(2종․C), 광복교(법외․B)	2일
	( )	- 목동교(2종․B), 화곡고가(법외․B), 선유교(법외․A)	1일
	( )	- 개봉철도고가(2종․B), 신월IC(법외․B)	1일
	( )	- 목동교서측지하차도(법외․B), 오류IC(법외․B), 시흥IC(법외․B)	1일
	강병윤	- 작동터널(1종․B), 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B)	1일
	( )	- 구로지하차도(2종․B), 서울교접속지하차도(법외․B), 성산지하차도(법외․B)	1일
2조 윤동원 조정갑 17개소 (11+6)	박정용	- 궁동터널(1종․B), 광명교(법외․B), 개화교(법외․A)	1일
	( )	- 고척교(2종․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B)	1일
	성경익	- 생태터널(1종․B), 개봉교(법외․B), 서울교(2종․B)	1일
	( )	- 오목교서측지하차도(법외․B), 개화천복개(법외․B), 오목지하차도(2종․B)	1일
	서석구 ( )	- 범박터널(1종, B), 역곡천교(법외, A), 염창IC하부복개(법외․B) - 오금지하차도(2종․B), 행주IC(법외․B), 신정교접속교(법외, B)	1일 1일
3조 김규춘 김승진 22개소 (10+12)	( )	- 오목교(2종․B), 오금교(2종․B), (구로)도림교(법외․B)	1일
	( )	- 공단IC(2종,B),, 신도림지하차도(2종․B), 구로역지하차도(법외․B)	1일
	최용기	- 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(법외․B), 개화IC(법외․B)	1일
	( )	- 가마산지하차도(2종․B), 가마산고가(법외․B), 구로1교(법외․B)	1일
	( )	- 구로고가(2종․B), 오류철도고가(법외․B), 고척2지하차도(법외․B)	1일
	( )	- 화곡터널(2종․ B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B),	1일
	박훈규	- 외발산지하차도(1종․B), 영등포R-IC(2종․B), 서부트럭터미널앞지하차도(1종․A)	1일

※ 시설안전자문(가) 미지정 시설물은 시설물담당자가 점검대상 난이도등을 감안 1일 2~3개 시설물 범위에서 외부전문가 별도 선정후 합동점검 시행

점검결과 조치계획

점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장 즉시조치, 직영반 보수 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수

시설물의 구조 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검조별 시설안전자문단과 순찰일정 협의 확정

시설물별 순찰보고서 작성 (양식2)

점검 정비결과를 ‘15.12.21(월)까지 도로시설과로 제출 (양식1,2)

시설안전자문위원 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/일 (20일 시행시 4,000,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계, 도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비(205-201-01)

붙임 :  1. 도로시설물 순찰결과 집계 (양식1)

2. 도로시설물 순찰 보고서 (양식2).  끝.