문서번호	급수운영과-22160
결재일자	2015.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
제영도	11/17 최임봉

누수복구시 발견된 불용관 조치계획 (역삼동 819-4)

2015.   11.

강남수도사업소

(급수운영과)

누수복구시 발견된 불용관 조치계획

강남구 역삼동 819-4번지 누수복구공사시 발견된 불용관의 조치계획을 보고 드림.

현  황

위    치 : 강남구 역삼동 819-4번지일대

불용관 현황

- 2015.9.30. 강남구 역삼동 819-4호앞 도로상에서 PVC D80mm 종방향 불용관의 파열로 누수가 발생되어 클램프를 설치하여 복구 완료한 상태임.

- GIS상에는 DCIP 300mm(1992)관이 부설되어 있음.

누수 발생 위치

조치 계획

상기 현황과 같이 노후된 PVC 불용관의 분기부를 확인하여 정비코자하며, 분기점 확인을 위한 확인 굴착을 급수수공사 계약업체인 성원건설에 작업지시하여 정비코자 함.

- 공사개요 : 분기부 확인 굴착 2개소.  끝.