문서번호	한양도성도감-4547
결재일자	2015.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장		문화기획관
김종범	박승길	심말숙		11/18 양현미
협 조

한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 마련

구조분야 전문가 추가 현장자문 결과 보고

2015. 11.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	전문가 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 마련

구조분야 전문가 추가 현장자문 결과 보고

□

「한양도성 풍화성돌 시범보존처리 및 보존방안 마련」학술용역과 관련하여  풍화 유실된 석재 교체에 대한 구조분야 전문가 현장 자문 결과를 보고드림

자문회의 개요

○ 일    시 : 2015.11.11.(수) 15:00

○ 장    소 : 낙산구간 장수마을 초입 풍화성돌 시범보존처리 예정지

○ 자문위원 : *** 위원 (서울시 문화재위원, 건축구조)

○ 안    건 : 풍화 유실된 성돌의 보존처리 방안 구조 자문

※ 중간보고 후속조치로 구조분야 전문가 추가 현장자문 사항임

자문결과

○ 성돌의 표면 풍화가 심하므로 강화처리를 실시하고 효과 모니터링

○ 성돌이 탈락되었으나, 뒷뿌리로 남아있는 부분이 많아 석재 제거후 신재로 교체하는 것은 기술적・구조적으로 무리가 있을 것임

○ 탈락부 보강은 유형별로 시범 보존처리 후 향후 경과를 모니터링 하기 바람

- 성돌 탈락이 심한 곳 1개소는 구조보강용 스틸서포트(철재지지대)를 설치하고,

1개소는 석재를 가공하여 별도 천공․접합 없이 끼워넣기 바람

- 모서리 탈락부 1개소를 선정하여 합성수지로 탈락부 의석처리

붙임 : 1. 자문의견서 1부.

2. 현장회의 자료 1부.  끝.