문서번호	역사문화재과-9283
결재일자	2015.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화재활용팀장	역사문화재과장
김준석		박성규	11/19 강희은
협조
	소장		임광빈

「남산골전통정원」

2015/2016년 겨울철 제설대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11

역사문화재과

(문화재활용팀)

「남산골전통정원」

2015/2016년 겨울철 제설대책

겨울철 강설 및 결빙에 대비하여 시민고객의 안전사고를 예방하고 불편이 최소화 되도록 제설대책 추진에 만전을 기하고자 함.

【추진근거 : 행정제1부시장 방침 제382호 ( 2015.11.13.)】

1		제설개요

목    표 : 강설 및 결빙 대비 안전사고 예방

기    간 : 2015.11.20 ～ 2016.03.20(4개월간)

대    상 : 남산골 전통정원

2		추진방향

겨울철 대비 시설물 점검

기    간 : 2015.11.20. ~ 2015.11.30(10일간)

대    상 : 남산골 전통정원 전체 시설물

※ 건축, 토목, 소방, 기계, 전기시설물 및 수목 녹지대 등

점검방법 : 분야별 담당자 점검

점검사항

- 겨울철 월동 및 한파 대비 공원시설물 파손여부

- 산책로 내 미끄럼방지시설 등 안전사고 예방 및 사전조치

- 공원내 부점등 및 선로, 분전함, CCTV 점검

- 제설함 설치 및 제설도구 비치

- 음수대 및 각종 배수펌프, 상수도 보온 등 동파예방 관리

사전 제설준비

염화칼슘, 제설보관함 등 제설자재 적기 확보

제설장비 사전점검 및  보수 정비

취약지점 집중관리

중점 제설노선 : 진·출입로 및 후문 경사로 구간

취약지점 관리 : 타임캡슐, 피금정, 관어정 등 관람객이 많은 지역

강설 및 예보시 초동제설 실시

강설확률 80%이상 예보시 염화칼슘 사전적재 살포

단계별 비상근무자 비상연락체계 확립

3		제설대책

적설량에 따른 작업방법

적 설 량	3cm미만	3~5cm	5cm이상, 지속적인 눈 내림시	비 고
제설방법	○염화칼슘 살포	○염화칼슘 살포 ○밀어내기	○염화칼슘 살포 ○밀어내기 ○제설기 사용

4		인력·장비·자재현황

인    력

구 분	계	직원	근로자	기 타
전통정원	13명	7명	6명	공무직 4명, 기간제 2명

제설 장비 및 물품 현황

구분	제설기	전기차	송풍기	손수레	넉가래	제설삽	빗자루	방한 장갑	염화칼슘 (포,25Kg)
현재 재고	1	1	2	2	10	14	20	-	200
구매 계획		-			10	10	10	20	-

※ 부족한 제설장비(넉가래,제설삽,빗자루,방한장갑)는 11월중 구매예정

5		행정사항

제설상황실 운영 : 남산골 전통정원 관리사무소

제설작업 시행 : 근무요령에 따라 단계별 시행

따로붙임 : 근무요령 및 비상연락망. 1부.  끝.