문서번호	급수운영과-31146
결재일자	2015.11.20.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	11/20 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년11월20일)

탐 지 일	2015년 11월20일 (금요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산164블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산164 블럭	동대문 용두동 251-64	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 골목에서 누수 <확인 바랍니다.> ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 24개소 - 중형밸브실 : 27개소 - 소화전 : 31개소 - 하수도 : 29개소 - 수도계량기 : 40개소 - 빗물받이 : 37개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 20일(금요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산32브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산32 블록	광진구 구의동 239-107 (간판 가게)	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물 앞 도로 제 수변 2개중 1개가 소음이 있 으므로 누수확인시 참조 바라 며 소화전 내 물이 꽉 찬 있 으며 시약반응이 있으니 누수 확인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 34개소 - 중형밸브실 : 31개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 20일 (금요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동12블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동12블럭	중랑구 상봉동 129-49	○ 누수징후 발견 - 중형제수변실 누수 확인 바랍 니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 18개소 - 하수도 : 43개소 - 수도계량기 : 52개소 - 빗물받이 : 47개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.