문서번호	토목부-733
결재일자	2014.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
조양연		최순철	01/14 노우성
협 조

구로구 개봉 두산아파트 주민설명회 결과 보고

- ″남부순환로 개봉역앞 구조개선공사 ″민원관련 -

2014. 1

도시기반시설본부

[토 목 부]

구로구 개봉 두산아파트 주민설명회 결과 보고

- ″남부순환로 개봉역앞 구조개선공사 ″민원관련 -

□  일    시 : 2014. 1. 7(화) 10:00~14:00

□  장    소 : 개봉두산아파트 노인정

□  안    건 : 두산아파트앞 지하차도 터널형 방음시설 연장요구 민원외 10개항 추진경위 보고

□  참 석 자

○ 시의원 김종욱

○ 도기본 토목부 광역도로과장 최순철, 공사관리관 조양연

○ 두산 아파트 : 입주자대표회 회장 박정영 외 20인

□  주민설명회시 민원 요지

○ 두산아파트 후문에서 개봉역 차량출입 가능하게 요구

○ 개봉역방향 차량출입 차선방향 변경 요구

○ 삼환아파트앞 북측도로 빗물받이 지하차도측으로 이설요구

○ 두산아파트앞 개선형(높이7m,꺽기2m) 방음벽 설치요구

○ 저소음배수성 포장 요구

○ 한전주 지중화 요구

○ 보도난간 설치요구

【 답변 내용 】

→  아파트 후문에서 개봉역 차량출입은 금번 구로구 교통민원    교통영향 재검토시 검토하도록 하겠음.

→  빗물받이 이전설치는 삼환아파트 주민 반대 및 유지관리에 어려움이 있고 도로설계기준에 부합되지않아 반영이 어려우나, 대안으로 냄새차단 그레이팅 설치를 검토중임.

→  개선형 방음벽에 대해 서울시 디자인 심의시(2013.12.18) 6M 직립형으로 설치 권고받아 높이 7m,꺽기 2m 상정안이 부결되었으나, 원안대로 다시 재심의 요청 예정임.

→  저소음 배수성포장 요구는 현재 아스팔트포장 재질은 개질아스콘(저소음)으로 설계에 반영되어 있음.

→  한전주지중화 요구는 한전에서 대상지 심사중에 있음 대상지 선정시 2014.9월까지 완료예정임 .

→  보도난간 설치요구는 구로구청(도로과, 교통행정과)과 협의 및 예산등을 검토하여 조치예정임.

□  향후 조치 계획

○ 구로구 교통민원관련 교통영향 재평가 설계용역 발주 (1.15한)

- 도로교통공단에 교통영향 재평가 설계용역 의뢰예정

○ 교통영향 재평가 용역결과 두산아파트 주민설명회 개최 (1.28한)

○ 구로구 교통민원관련  개봉2동 전체 주민 설명회 개최 (2월중)

첨 부 : 1) 참석자 명단 1부.

2) 주민설명회 보고자료 1부.

3) 주민요구사항(배포자료)1부.

4) 사진대지 1식. 끝.