문서번호	급수운영과-31410
결재일자	2015.11.24.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	代양윤선	11/24 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년11월24일)

탐 지 일	2015년 11월24일 (화요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산167블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산167 블럭	동대문구 용두동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 28개소 - 중형밸브실 : 26개소 - 소화전 : 30개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 37개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 24일(화요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산39브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산39 블록	광진구 자양동 223-20	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물에 수도 누수 확인한바 소음과 이상이 있어 계량기내 누수확인 바라 며 앞 도로 소화전 밸브실도 확인시 참조 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 35개소 - 중형밸브실 : 32개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 51개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 11월 24일 (화요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동09블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 중화동 210-8	○ 누수징후 발견 - 좌동 위치에 소화전 누수 확 인 바랍니다. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 25개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소화전 : 15개소 - 하수도 : 42개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 53개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.