이동정비반 소견서(용산12호)

○ 부 서 명 :		용산소방서 현장대응단		대시민공개				현장대응단-8926
○ 차 량 명 :		굴절차(12호)		○ 차량번호 :				98가2076
○ 고장발생일시 :		2015년 11월 25일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( ○ )					- 턴테이블 작동유 누유로 수리요함.
고장정도	○ 운행불가 ( ○ ) ○ 운행가능 ( )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시 징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	용산소방서 현장대응단에서 관리·운용중인 굴절차(12호) 운용 조작 중 차량하부에서 기름이 누유되어 본서이동정비반이 점검한바 전문정비업체에 점검이 필요하다고 사료됨. [이동정비반 : 소방위 김상일, 소방장 이종윤, 소방장 장순호]
2015 . 11. 25.
					★담당자				장순호
					지휘3팀장				조상현
					현장대응단장				11/25 김정상