	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2013년도 신설 소방용수시설 설치결과 및 관리번호 지정 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-2765(2013.2.4.)호 『2013년도 소방용수시설 및 비상소화장치 예산배정』

나. 현장지휘대-2812(2013.3.28)호 『2013년도 소방용수시설 신설 설치 의뢰』

다. 현장지휘대-3847(2013.4.29)호 『2013년도 소방용수시설 신설 설치 예정지 추가 통보』

라. 현장지휘대-10622(2013.11.15)호 『2013년도 소방용수시설 신설 설치 예정지(3차) 통보』

마.  서부수도사업소 급수운영과-28135(2012.12.23.)호 『2013년 소방용수 예산집행 현황 및 설치 위치 통보』

라. 현장지휘대-11954(2013.12.24)호 『2013년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 지시』

2. 위와 관련 서대문소방서 2013년도 신설 소방용수시설 설치가 완료됨에 따라 다음과 같이 알리니, 각 부서는 소방용수시설 관리 및 기능유지에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 신설 설치수량 : 소화전 22개소(지상식 3, 지하식 19)

구 분		계	연 희	북가좌	홍 은	미 근
계		22	7	6	9	0
신설	지상식	3	1	0	2	0
	지하식	19	6	6	7	0

나. 현지 확인 기간 : 2013. 12. 24(화) ～ 1. 14(화)

다. 현지 확인 결과 : 적정설치 22개소, 하자대상 없음

라. 소방용수시설 관리 현황(2014. 1. 15. 현재)

구 분	소 방 용 수 시 설				비 고
	계	소화전	저수조	급수탑
서대문소방서 (공설)	2,111	2,095	13	3	143 (비상소화장치)

※ 우리 서 소방용수시설 총 소요수량 2,305개 중 2014년 1월 현재 2,111개 설치완료, 현 보유율(91.5%)

마. 소방용수시설 관리 및 기능유지 중점 사항

○ 신설 소방용수시설 현황 전산 입력 등 변경 사항 행정정보시스템 즉시 입력 관리

○ 소방용수시설 조사 철저로 재개발, 도로포장 및 굴착공사 등 각종 공사 구간 파악, 매몰 및 파손되는 경우가 없도록 사전 조치

○ 고장 소방용수시설 발생시 현지보수 불가능한 사항은 대응총괄팀 용수담당에게 연락후 즉시 고장 발생 보고 조치 등

붙임 : 2013년 신설 소방용수시설 설치 결과 1부.  끝.

	서대문소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,연희119안전센터장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장,119구조대장
담당자	유시훈		대응총괄팀장	김연경		현장지휘대장	문대원		소방서장	01/15 김시철
협조자
시행	현장지휘대-583	(		)	접수		(		)
우	120-823		/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	119ysh@seoul.go.kr	/	대시민공개