문서번호	후암119안전센터-5755
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	119안전센터장			결재
권은주	민경원	11/26 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(11.25./야간/2팀)

시트번호	장마철 불어난 계곡물에 고립된 등산객을 구조하고 있다.	장소	사무실
90

119안전센터명	팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 민경원	소방교 권은주	소방위 유제국 소방사 정명준 소방위 이재곤 소방장 이상용 소방장 정승권 소방사 장익호 소방교 이용균

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	요구조자에게 안전로프를 착용시키지 않았고, 로프가 낮게 연결되어 요구조자가 물속에 잠겨 있어 급류에 휩쓸려 떠내려간다.
2	◎	구조로프를 급류와 수직으로 설치하여 요구조자가 급류에 휩씁린다.
3	○	단단하지 않은 지지점에 로프를 연결시키면 요구조자 및 구조자가 위험할 수 있다.
4
5

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	요구조자에게 안전로프를 착용시키지 않았고, 로프가 낮게 연결되어 요구조자가 물속에 잠겨 있어 급류에 휩쓸려 떠내려간다.	요구조자에게 안전로프를 착용하고 주로프를 높게 연결한다.	※	주로프 높게 연결!
2	구조로프를 급류와 수직으로 설치하여 요구조자가 급류에 휩씁린다.	구조로프를 급류에 사선으로 설치하여 구조한다.	※	구조로흐 급류에 사선 설치!
3	단단하지 않은 지지점에 로프를 연결시키면 요구조자 및 구조자가 위험할 수 있다.	로프가 느스해질 것을 계산해서 스태틱 로프로 설치한다.	※	스태틱 로프 설치!

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 2팀 야간(2015.11.25.)