		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재취약지역 소방용수시설 긴급 점검 계획

1. 현장지휘대-497(2014.1.14)호『화재취약지역 소방용수시설 긴급 점검 계획』과 관련입니다.

2. 비닐하우스 단지 등 화재취약지역의 소방용수시설의 점검 및 관리강화를 긴급 지시에 따른 화재취약지역의 소방용수시설에 대한 점검 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상

□ 급수탑 및 비상소화장치 : 13개소(급수탑1, 비소12)

□ 지상식 및 지하식 소화전 : 소방차곤란지역 13(불통지역)

나. 중점 점검사항

□ 소화전(급수탑 및 비소장치 포함) 동결방지 조치 여부

- 제수변 및 관구 스핀들 잠금조치 등

- 관구 내 배수여부 점검(배수 불량시 강제퇴수 조치)

□ 유사시 상시 활용 가능토록 조치

□ 기타 소방용수시설(지상저장탱크 등) 동결방지 조치 여부 등

붙임 1. 소방용수시설 긴급 점검 대상 1부

2. 소방용수시설 점검결과(서식) 1부.  끝.

서무담당							박성윤			2팀장					정재천					센터장					01/15 이원희
협조자
시행			거여119안전센터-220									(						)		접수											(						)
우	138-915					서울 송파구 마천로 329 마천로 329(마천동 307-11)															/
전화		02-400-0119						/전송			02-404-7119					/	nowork@seoul.go.kr												/	대시민공개