문서번호	시설관리과-22885
결재일자	2015.11.27.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	代김주경	11/27 남정열
협 조

상수도관 이설 착공계 제출관련 보고(성내동 421-9)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 「성내배수분구 2블럭 1차」구간의 지장 상수도관 이설 착공계 접수와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 현황

○ 공 사 명 : 「성내배수분구 2블럭1차」 지장상수도관(D=80㎜) 이설공사

〇 시 행 청 : 강동구청 치수과

〇 위    치 : 성내동 421-9

〇 지장상수도관 현황

- 관경 D80㎜ × 6m

〇 관련대호

☞ 치수과-13316(2015.10.23.) 상수도관이설협조요청(성내배수분구 2블럭1차)

☞ 시설관리과-20526(2015.10.28.)상수도관 이설관련 보고(성내동 421-9)

☞ 시설관리과-20559(2015.10.28.) 상수도관 이설관련 회신(성내동 421-9)

☞ 치수과-14512(2015.11.19.) 상수도 이설공사 착공신고서제출(성내배수분구 2블럭 1차-성내동 421-9앞)

□ 보고내용

〇 착공계 제출사항

- 시공업체 선정 :******************

☞ 사업종목 : 상하수도설비공사업(등록번호 : 상하수도 강동-15-11-01)

- 현장대리인 선임계

**	****	****	****	**
***	********	**********	************	*********

- 공사기간 : 2015. 11. 19 ~ 2015. 12. 31.

〇 사급자재 공급원 승인 검토

- 품    명 : 닥타일주철직관 외 9종

- 공 급 원 : ㈜한국주철관공업외 14개 업체

- 검토사항 : 닥타일주철직관 외 9종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 공인기관 시험성적서, 위생안전기준 및 납품실적, 유효기간검토 등

□ 처리의견

〇 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 “건설산업기본법 시행령 제35조(별표5)”에 의거 검토한 바 자격 기준에 적합하고,

〇 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한바 따로붙임과 같이 적합하므로 사용승인 처리하고 상수도이설공사 감리사인 ㈜건양ENG 및 강동구청 치수과로 관련내용 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 시공계획서 1부

2. 사급자재공급원승인검토서 1부. 끝.