함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	정문 전동문 수리 요청

1. 정문 전동문 개폐시 오작동하여 다음과 같이 수리를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 고장증상

◯ 고장증상 : 작동 리모콘, 작동버튼으로 정지 시 계속 닫히거나 열리고 작동이 멈추었더라도 갑자기 열리거나 닫힘.

◯ 조치사항 : 정문 전동문은 작동 중지시키고 차량 차단기로 출입통제

□ 요청사항

◯ 정문 전동문 수리 의뢰 및 수리 요망 부품(메인보드 등) 교체.

◯ 정기점검(예방정비) 정례화.  끝.

	정수운영과장
주무관	강신욱		정수운영과장	11/30 손호철
협조자
시행	정수운영과-12727	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5390	/전송	02)3146-5309	/	sihnclo@seoul.go.kr	/	대시민공개