문서번호	물재생과-4988
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	김재봉	代김재봉	11/30 가길현
협 조
	주무관		지두연

최종침전지 월류수로

이끼방지용 트라프(동판) 시험시공 계획

2015. 11.

난지물재생센터

(물재생과)

최종침전지 월류수로

이끼방지용 트라프(동판) 시험시공 계획

최종침전지에서 한강으로 최종 방류되는 월류수로 트라프에 낀 이끼 등이 센터를 견학하는 견학자 및 방문자 등에게 방류수질 오해 및 미관 저해 요인으로 작용하고 있어 최종침전지 월류수로 트라프에 동판을 설치하여 이끼 부착방지 등을 위한 시험 시공계획임

□ 최종침전지 월류수로 현황

○ 최종침전지 월류수로 이끼 현황

최종침전지 월류수로 이끼

○ 견학 및 방문자들이 오수가 최종 정화처리되어 한강으로 방류되는 수질 견학 시 최종침전지 월류수로에 낀 이끼와 기타 부유물 등으로 오염된 방류수가 방류되는 것으로 오인하여 정화처리 평가 절하

○ 외부기관, 개인, 단체 등은 특별한 지식이 부족하여 육안으로 보이는 수질을 기준으로 판단함으로 최종침전지 월류수로 전구간에 낀 이끼 등으로 혐오감을 주며, 오염된 물이 한강으로 방류되고 있다는 오해로 홍보효과 절감

□ 시험시공 계획

○ 최종침전지 월류수로 일부분에 조류증식을 억제하는 동판 시험시공

- #2처리장 최종침전지 4-3지 중앙 월류수로 상류측에 부분 시험 시공

∙ 월류수로 상류 7.2m 설치(월류수로 연장 16m)

- 유지관리 등의 내구성 시험을 위해 동판 두께 T=1mm와 T=0.5mm 구분 설치

∙ 동판 T=1.0mm : 길이 3m, 폭 1.9m

∙ 동판 T=0.5mm : 길이 4.2m, 폭 1.9m

- #2처리장 최종침전지 4-3지 현황 및 동판 설치위치

□ 행정사항

○ 금액이 소액이며 유사시공 경험이 있고 저렴한 견적가를 제출한 업체와 수의계약으로 정비하고자 함

- 소요예산 : 9,999,000원

- 시공업체 : ㈜젠트로  대표 심진섭

(서울시 강남구 대치동 959-6 포우빌딩, ☎ 02-483-0077)

- 공사개요 : 동판설치 7.2m(동판 1mm = 3m, 동판 0.5mm = 4.2m)

- 공사기간 : 계약일로부터 10일간(예정기간 : 12. 7 ~ 12. 16)

- 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비(낙찰차액 등 집행잔액 사용)

첨부 1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.