문서번호	물재생과-5033
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	★물재생과장	난지물재생센터소장
김현곤	김재봉	김일운	12/01 가길현
협 조
	슬러지재활용과장		김웅남
	주무관		김광모
	주무관		소재한

-2015년도 하반기-

특정관리대상시설(관리동 본관) 일제조사 계획

2015. 12

난지물재생센터

(물재생과)

-2015년 하반기-

특정관리대상시설(관리동 본관) 일제조사 계획

2015년 특정관리대상 시설물 일제조사 계획(서울시 물재생시설과)에 따라 우리 센터(관리동 본관)에 대하여 일제조사를 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전관리 강화에 만전을 기하고자 함.

1		추진경위

○ 물재생센터 본관동(4개소)에 대해 특정관리대상 시설로 지정 관리 요청             (도시안전과-30020, 30047(’14.12.26))

【특정관리대상시설 지정대상(건축물,공공청사) : 연면적 660㎡ 이상의 청사 및 업무시설】

○ 물재생센터 본관동(4개소)에 대해 특정관리대상 시설 지정

(물재생시설과-731 2015.1.19.)

○ ’15년 특정관리대상시설등 일제조사 계획 알림 (건설안전과-12577, ‘15.8.27)

○ ’15년 특정관리대상시설등 일제조사 계획 (물재생시설과-4033, ‘15.11.25)

2		조사개요 및 대상

□ 조사개요

○ 조사기간 : ’15. 12. 2. ~ 12. 05.

※ 일제조사 시 하반기 정기안전점검 병행실시

○ 조사기관(부서) : 물재생센터 및 물재생시설과

○ 조사반구성 : 시설 관리·감독 부서 주관으로 해당분야별 전문가        (공무원)로 점검반을 편성하여 점검 실시

○ 조사대상 : 특정관리대상시설(물재생센터 본관동)

연 번	시설명	연면적(㎡)	준공년도	위 치	안전등급
1	난지(본관동)	4,481	1990.1	경기 고양시 덕양구 현천동 673-2	B

3		조사내용 및 유의사항

□ 주요 조사내용

○ 기존 특정관리대상시설 안전관리 등급 등 변동사항 파악

○ 신규 특정관리대상시설 조사 및 안전등급 평가(A~E) 등

○ 「’15년 특정관리대상시설등 일제조사 기본계획(국민안전처, ’15. 8. 20)

안전등급 평가 매뉴얼」에 따라 전기, 기계 등 분야별 평가

* 토목, 건축분야는 제외(시설물의 안전관리에관한 특별법에 의거 점검실시)

○ 중점 조사 사항

구 분	주 요 조 사 사 항	비 고
전기분야	◦ 수배전 설비 이상유무 ◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ◦ 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 ◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부 등	김광모 (슬러지재생과)
기계분야	◦ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 여부	소재한 (슬러지재활용과)

4		결과조치

○ 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 재난발생을 방지하기 위한 사용제한･금지 등 응급조치(재난법 30조 ~ 31조 적용)

○ 시설별 관리책임자 지정(A·B·C등급 : 2명, D·E등급 : 3명)

구분	시설별 관리책임자	비 고
정	총 괄 : 공업5급 김일운
부	건축분야 : 시설7급 김현곤
부	전기분야 : 공업7급 김광모

○ 국가재난관리시스템(NDMS) 조사 결과 입력 철저

5		행정사항

○ 특정관리대상시설 주요사항 점검실시(12.02.~12.05.)

※ 점검결과 제출(슬러지재활용과(담당자) →물재생과)

○ 조사결과 중앙안전관리시스템 및 NDMS 입력(12.4.한)

○ 일제조사결과 서울시 물재생시설과 제출(12.7.한) .끝.