문서번호	정수과-12103
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박찬종		서한호	12/02 임정규
협조
	정수시설과장		유영춘

2015년 유효율 향상 T/F팀 회의결과 보고 (제22차)

2015.  11.  30.

영등포아리수정수센터

2015년 유효율 향상

T/F팀 회의결과 보고 (제22차)

□ 회의개요

○ 회의일시 : 2015. 11. 30(월) 10:30 ~ 11:00

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 10명(소장, 정수과장, 정수시설과장, 유효율 향상 T/F팀원 7명)

○ 회의안건

- 2015년 유효율 현황

- 유효율 분석(유량감시 시스템, 정수생산 운영월보 활용 등)

- 분야별 의견수렴(유효율향상 추진사항) 및 개선방안 강구

□ 회의내용 및 결과

○ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과(2015. 10월)

- 10월의 유효율은 97.5%로 목표대비 0.5% 미달

- 2015년 평균은 97.6%로 목표대비 0.4% 미달

○ 중앙제어실 정수생산 운영월보 분석결과(2015년 10월)

- 취수량 기준 유효율은 97.5%이며,

- 유입수 기준 유효율은 98.2%임

○ 유량감시시스템과 중앙제어실 운영월보 데이터에 차이가 있으며,

- 이는 계량기의 자료수집 시스템 차이에 의한 것으로 사료됨

○ 유효율향상과 관련하여 지난 제21차 회의 이후 누수여부 확인을 위하여       정수과․정수시설과 합동 점검

- 시설분야 및 설비분야 대하여 일제점검을 실시하였으며

- 1,2정수장 각각 특이사항은 발견치 못함

- 앞으로도 주기적으로 일제점검 및 점검결과에 대하여 직원 공감대를 형성할 계획임

○ 하반기 유량계 교정검사(10/12) 측정결과 취수장 +측정치를 –0.3 보정함

○ 앞으로도 유효율 향상을 위하여 전 직원이 한층 더 노력해야 할것이며,

○ 성과관리계획의 월별추진계획에 따라

- 남은 11월과 12월에도 최선을 다하여 유종의 미를 거두어 주기 바람.

- 또한 BSC 성과관리계획과 관련하여 정성적 관리가 필요하므로 각 추진반에서는 소관사항이 차질없이 진행될 수 있도록 협조바람.

따로붙임 : 제22차 회의자료 1부. 끝.