소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	은평구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	불광동 수리마을 주거환경관리사업에 따른 회신(은평소방서)

1. 은평구청 주거재생과-34226(2015.11.27.)호『불광동 수리마을 주거환경관리사업 정비계획(안) 공람공고에 따른 협의』와 관련입니다.

2. 소방차 접근이 곤란한 화재취약지역의 소방활동상 장애요인을 사전에 제거하고 화재위험요소를 차단하여, 거주주민들의 안전격차 해소하기 위한 방안을 다음과 같이 회신하오니 정비계획에 참고하시고 설치가 원활이 이루어질 수 있도록 협조 부탁드립니다.

가. 화재예방 분야

○ 태양광 조명불럭 : 5개소

- 태양광 충전으로 전기공급 불필요 / 유지보수 불필요(수명 약 10년)

- 자동 점등/소등 기능, 충격강도 탁월 (약30톤의 압력)

- 주변환경과 조화 및 시공간단

○ 소방용수시설 : 2개소

- 도색시 융착식 도로표지용 반사도료(고휘도 반사체 가루)

○ 호스릴 비상소화장치함 : 2개소

- 릴호스드럼 셋, 릴호스(50m) / 함치수는 현장에 따라 적용

- 릴호스 별도로 적재비품 소요(수관 10본 등 15종)

○ 보이는 소화기함 : 2개소

- 반경 50m이내에 소화기가 주기적으로 배치되도록 선정

- 1개의 소화기함에 들어가는 소화기 기준은 12개 이상 16개이하

- 눈에 잘 띄이고 사후관리가 용이한 장소(비상소화장치 옆 등)

○ 소방차 출동로 노면표시 : 2개소

- 색상 및 넓이 : 노랑색, 10㎝이상 / 크기 : 가로60㎝세로80㎝이상

- 표기문구(안) / 소방차 출동로

3. 불광동 수리마을 주거환경관리사업 정비계획시 소방용수시설 등에 따른 공사내용을 관할부서(은평소방서 대응총괄팀 ☏357-1119)와 협의하여 진행하여 주시기 바랍니다.  끝.

	은평소방서장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	지정현		재난관리과장	전결 12/02 김지수
협조자
시행	재난관리과-8757	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개