문서번호	급수운영과-24971
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		12/04 이자화
협조
	주무관		김기태

노후 및 고장 제수변 교체 정비계획

2015. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 및 고장 제수변 교체 정비계획

금천구 독산동 1020번지앞 노후 및 고장 제수변으로 지수조치 및 녹물출수로 상수도유지관리에 어려움이 발생되어 노후(고장)제수변을 교체 정비코자 보고드림.

현  황

◉ 위  치 : 금천구 독산동 1020번지 앞

◉ 재질 및 구경

연 번	위 치	재 질	구 경	설치년도	비 고
1	독산동 1020	회주철	현장확인 100mm	1988	GIS상 200mm, 회주철

보고내용

◉ 독산동 1020번지앞 노후밸브가 GIS상 회주철 200mm로 되어 있으나 실제 현장에는 회주철 100mm로 설치되어 있고, 또한 바로옆 중간제수변이 있음으로 불필요 하여 제수변철거후 맞이음 조치하고

◉ 공사구간 관로상의 단수구역을 최소화 하고자 독산동 1020-22번지앞 중간제수변을 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

처리 의견

◉ 위와 같이 노후밸브 정비공사를 위하여 공사의 시급성을 감안 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [석경건설 ㈜, 대표 김윤경]로 하여금 시공토록 작업지시 하고 추후 정산코자 함.

※ 예산비목 및 소요예산

- 예산과목 : 시설비(노후밸브 교체비)

- 소요예산 : 4,500천원.

따로붙임  :  위치도 1부. 끝.

위치도 및 현황

위치 : 금천구 독산동 1020번지외 1개소

제수변 철거후

맞이음(200mm)

중간제수변 설치(200mm)