문서번호	건축부-13838
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김현지		안연수	12/04 안재혁
협조
	주무관		박영동

서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

기술지도 자문회의(8차) 결과 보고

2015. 12.

도시기반시설본부

건  축  부

서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

기술지도 자문회의(8차) 결과 보고

‘서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’ 관련
여장부분 시공완료에 따라 보수방향에 대한 기술지도 자문회의 개최 결과 보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울 한양도성 흥인지문․광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사

○ 위    치 : 종로구 종로 288 흥인지문 일원 외1(사적 제10호)

○ 공사내용

- 성곽 복원 : 흥인지문 북측 멸실된 21m 성곽, 지대석 및 여장공사

- 단절된 성곽 연계성 회복 : 흥인지문 양측, 광희문 북측 총 105.7m 바닥포장 등

○ 감 리 단 : ㈜한인전통건축감리단

○ 시 공 사 : ㈜창의건설

○ 공 사 비 : 1,467백만원

○ 공사기간 : 2014.12.30.~2015.12.17

□ 8차 자문회의 개요

○ 일    시 : 2015. 12. 3(목) 14:00

○ 장    소 : 흥인지문 북측 성곽 복원공사 현장

○ 참석자

- 서 울 시 : 문화본부 한양도성도감, 도기본 건축부 문화시설과

- 현장관계자 : 문화재감리(한인전통건축감리단), 현장대리인(창의건설)
- 기술지도 자문단(3명) : 손영식(성곽), 심광주(성곽), 박기화(사적보존관리)

□ 자문결과 정리

○ 체성 뒤채움 석재를 정연하게 쌓는 것이 좋겠음

○ 여장상부와 옥개석 사이의 틈이 생기지 않도록 강회를 밀실하게 시공

○ 공사 시점부의 여장과 기존여장 사이의 단차가 생기지 않도록 조정 필요

○ 각 타의 양 끝단은 잔존상태가 양호한 여장을 참조하여 조정
○ 옥개석의 가공형식은 기존 원형을 다시 확인필요(숙정문 성곽)

○ 여장 내부의 회곽도는 배수가 원활하도록 토사측구 설치 필요
○ 여장 뒤편의 경사구간은 화계형태로 마감(화계가 평형을 이루도록 조성)

□ 처리의견 및 행정처리

○ 옥개석 가공방법, 회곽도 및 성곽단절부 마감 등에 대해 문화재 기술지도 자문의견을 반영하여 수리하도록 감리자․시공사에 지시하고, 성곽복원(성곽단절부 마감 및 화계공사 포함)에 대해 2015.12.14.(월) 기술지도 자문(9차)과 병행하여 예비준공 검사를 실시하고자 함.

○ 자문수당 지급

- 소요예산 : 450,000원(150,000원×3인)

- 지금대상 : 손영식, 심광주, 박기화

- 지출방법 : 개인별 은행계좌 입금

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보전·관리·활용, 한양도성 보존정비, 서울 한양도성 보수·복원, 시설부대비

붙 임 : 자문의견서 및 참석자 서명부 각1부.  끝.