복    명    서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김흥만	김대진	12/08 정소영

	관내 **********의 수도계량기가 이상수전(침 비정상)으로 보고되어 현장에 출장하여 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 12. 08.
복명자 : 관리운영7급 성명 : 김흥만

복       명       내       용

건    명

침 비정상 수도계량기 조사결과

○ 대상수전

고객번호	소재지	성 명	구 경	업 종	기물번호	상 태
*******	********	***	15	일반용	CB06-114005	침배열 비정상

○ 검침현황

검침일	검침사항		비고
	지침 배열	관리검침 일수 및 사용량
2015.09.27	7491	374	연평균사용량(직전6회) 2226톤÷6회=371톤(2개월)
2015.11.27	9284	1793 (62일)	-현장확인 결과 관리검침 사용량 발생은 수요가의 평균 사용량에 근사하게 발생함.
	0395
2015.12.02	9314	30 (5일)
	0425
2015.12.08	9345	31 (6일)
	0456

○ 조사내용 및 조사자 의견

- 상기 수용가는 11월 27일 정례 검침시 사용량이 과다하게 발생하여 12.2일과 12.8일 현장에 출장하여 확인한 결과 수도계량기 지침이 중간에 걸쳐 있고, 사용량 발생에 대하여 조사하였으나 수요가의 조례위반 사항이나 누수 및 기타 특별한 사항이 발견되지 않았으며, 수도계량기 지침이 미세하게 유동하고, 지침 배열 상태가 수도계량기 침 비정상으로 판단되며,

- 상기 수용가의 12납기 요금조정은 직전 2회납기 평균량으로 인정 부과하고, 수도계량기를 교체 처리함이 타당하다고 사료됨.

비  고

첨부 : 수도계량기 사진 3매.(2015.11.27일, 12.2일, 12.8일)