문서번호	시설보수과-4450
결재일자	2015.12.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이경수		임승민	12/09 박춘배
협 조

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(하반기 정기점검 병행)[군자교 등 13개 도로시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 겨울철대비 안전사고 예방대책의 일환으로  군자교 등 13개 도로시설물에 대하여, 하반기 정기점검과 병행하여 점검한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2015년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획통보[도로시설과-2773(2015.11.10)]

2015년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획[시설보수과-4121(2015.11.17)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2015.11.17. ~ 12.07.

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조로 시설안전자문위원과 합동점검 실시

점검대상(총 13개소)                                                 (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	6	1	4	1	1
1종	1					1
2종	6	4		1	1
법정외	6	2	1	3

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천복개도로(좌안)

- 2종(6개)  : 군자교, 성동교, 금호터널, 장안교, 장평교, 능산지하차도

- 법외(6개) : 면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도, 용마고가차도, 중랑교지하차도,                         신내지하차도

지적사항 : 11건 (정비완료 11건)

시설물별 지적사항

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
1	군자교	1986 12.30	42	200	프랑카드게첨(3개) 배수로 청소요망	직영반 조치
2	성동교	1979 08.14	29	230	노면소파 2개소	직영반 조치
3	장안교	2006. 06.30	16	200	빗물받이 청소요망 2개소	직영반 조치

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
4	능산지하차도	1995 02.28	17	380	보도세척 요망	용역시행
5	장평교	1985. 01.25	20	204	특이사항 없음	-
6	금호터널	1984 02.29	22	320	보도세척 요망	용역시행
7	면목교	1974. 12.31	26	72	특이사항 없음	-
8	전농교	1975 12.31	48	36	빗물받이 청소요망 (2개)	직영반 조치
9	용마고가차도	1989 02.28	17.9	48	특이사항 없음	-
10	답십리굴다리지하차도	1987. 12.01	21.6	49	배수로 청소요망	직영반 조치
11	중랑교지하차도	1993 10.14	18.5	320	노면 소파	직영반 조치
12	신내지하차도	2000. 02.29	20	320	특이사항 없음	-
13	청계천복개구조물	2005.9 (개보수)	6.7~16.9	1,406	특이사항 없음	-

※ 정기점검(11.17~12.07)은 본 보고서로 대신함

Ⅳ

지적사항 조치

지적사항 11건은 모두 조치 완료하였으며, 주기적인 순찰점검을 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 결과 집계표 및 보고서 각 1부. 끝.

2015.  12.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 이 경 수

시설물담당자(부)   시설7급 임 승 민

외부전문가 : 3명(홍승근, 서문동군, 조광현)