문서번호	시설보수과-7202
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		박용선	12/09 代김현수
협조

하반기 정기점검  결과보고(대치교외 7개소)

동부도로사업소

(시설보수과)

하반기 정기점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979	시설7급	조 장 호
2	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
3	영동3교	폭 40m, 연장 160m	2종	1986
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	오륜교	폭 50m, 연장 52m	법정	2010
6	탄천2교	폭 30m, 연장 518m	2종	1986
7	성내교	폭 40m, 연장 120m	2종	1980
8	천호지하차도	폭 16m, 연장 355m	2종	1997

□ 점 검 일 : 2015년 12월 01일 ~ 12월8일

□ 점 검 자 : 시설7급 조 장 호

□ 점검결과

시설명	위치	손상내용	규모	조치계획	사진번호
대치교	전구간	배수구 토사퇴적	8개소	기동반 조치	1
	A2	보도진입경사불량	1개소	기동반 조치	2
	A2	교면포장 소파	1개소	기동반 조치	3
영동2교	방호책	콘크리트.박락	195㎡	16년정비예정	4
	A2	교량받침부식	3개소	16년정비예정	5
영동3교	중앙연결부	누수	60m	연간단가정비	6
	1차로	교면포장 소파	0.5*0.5	기동반 정비	7
	전구간	배수구 토사퇴적	12개소	기동반 정비	8
영동5교	중분대	콘크리트 파손	0.3*0.3	기동반 정비	9
	방호책	콘크리트 박리	100㎡	16년 정비예정	10
	A2,A3	교량받침부식	19개소	16년 정비예정	11
오륜교	양방향	배수구 퇴적	9개소	기동반 정비	12
탄천2교	방호울책	콘크리트 박리	676㎡	예산요청	13
	A1,P2	신축이음 누수	60m	예산요청	14
	전구간	슬래브 하면 백태	2,332㎡	예산요청	15
성내교	양방향	배수구 토사퇴적	12개소	기동반 정비	16
	A1	콘크리트 균열	1개소	16년 정비예정	17
	A2	콘크리트 탈락	1개소	16년 정비예정	18
천호지하차도	길동방향	충격흡수시설 파손	1개소	정비예정	19
	1차로	포장소파	0.3*0.5	기동반 조치	20

현 황 사 진

배수구 토사퇴적	2. 보도진입부 경사불량
3. 포장소파	4. 방호울타리 연석 콘크리트 박리

현 황 사 진

5. 교량받침 부식	6. 중앙연결부 누수
7. 교면포장 소파	8. 배수구 이물질 퇴적

현 황 사 진

9. 중분대 콘크리트 파손	10. 방호울타리 연석 콘크리트 박리
11. 교량받침 부식	12. 배수구 이물질 퇴적

현 황 사 진

13. 방호울타리 연석 콘크리트 박리	14. 신축이음 누수
15. 슬래브 하면 백태	16. 배수구 이물질 토적

현 황 사 진

17. 콘크리트 균열	18. 콘크리트 탈락
19. 충격흡수시설 파손	20. 포장소파