문서번호	시설보수과-4441
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
최태석		전결 12/09 박춘배
협 조
	주무관			김형섭

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(하반기 정기점검 병행)

[면목천복개구조물 등 13개 도로시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 겨울철대비 안전사고 예방대책의 일환으로  면목천복개구조물 등 13개 도로시설물에 대하여, 하반기 정기점검과 병행하여 점검한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2015년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획통보[도로시설과-2773(2015.11.10)]

2015년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획[시설보수과-4121(2015.11.17)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2015.11.17. ~ 12.07.

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조로 주치의(1종) 또는 외부전문가와 합동점검 실시

점검대상(총 13개소)                                                 (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	13	5	3	2	2	1
1종	1					1
2종	6	1	1	2	2
법정외	6	4	2

대상시설

- 1종(1개)  : 면목천복개구조물

- 2종(6개)  : 제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1,2지하차도

- 법외(6개) : 신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리교, 신답고가차도, 청량제1고가

지적사항 : 24건(정비완료 12건, 주의관찰 4건, 조치중 6건, 향후조치 2건)

시설물별 지적사항

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
1	면목천 복개구조물	1992. 00.00	15.5~25	1,900	배수관 길이 부족 신축이음부 열화 물끊기 필요 슬래브 상부 열화부 보수 필요 슬래브 상면 배수 필요 가시설 설치구간 추가보수 필요	금회 보수공사 중으로 작업지시 및 추가 정비토록 조치예정	1 2 3 4 5
2	제2마장교	1990 09.06	30	136	보도포장 손상(북측) 배수구 막힘 가드레일 기둥부 콘크리트 균열 난간 유리파손(2개소)	일상유지 보수완료 공무직 정비완료 주의관찰 일상유지 보수완료	6 7 8 9

연번	시설물명	시설물 개요			점검결과(지적사항)	조치결과(계획)	비 고
		준공년도	폭(m)	연장(m)
3	이문 고가차도	1979 05.30	15.4	420	배수구 막힘	공무직 정비완료	10
4	옥수터널	1984 02.29	22	165	특이사항 없음
5	무지개터널	2005 06.30	16.95	255	포장부 포트홀 난간 이탈 보도상 안전장비 방치	공무직 보수완료 공무직 정비완료 공무직 정비완료	11 12 13
6	서울숲1 지하차도	2005 01.30	13	198	상부 난간 손상 포장 신축부 손상(포트홀) 교통사고 후 잔재방치	일상유지 보수완료 공무직 보수완료 공무직 정비완료	14 15 16
7	서울숲2 지하차도	2005 06.30	6.5	200	슬래브 하부 백태	주의관찰	17
8	신내교	1985 12.31	31	6	특이사항 없음
9	안암교	1965 07.14	30	27	누수현상(보차도경계부 하부) 교대부 누수	주의관찰(2016년 보수) 주의관찰	18 19
10	종암교	1967 06.25	25	54	보도블럭 이탈 배수구 막힘	공무직 보수완료 공무직 정비완료	20 21
11	서울숲다리교	2005 06.30	27	40	배수관 고드름 발생	일상유지 보수조치	22
12	신답 고가차도	1978 04.30	15	135	포장상태 불량(일부) 신축이음부 균열	주의관찰(2016년 보수) 주의관찰	23 24
13	청량제1 고가차도	1967 08.24	30	28	특이사항 없음

※ 정기점검(11.17~12.08)은 본 보고서로 대신함

Ⅳ

지적사항 조치

면목천복개구조물은 현재 보수공사 시행 중으로 지적사항에 대하여는 본 공사에 포함하여 예산의 범위 내에서 보수토록 조치하고자 하며, 향후조치(2건) 사항은 주의관찰 후 2016년에 보수계획을 수립하여 정비하고자 함

붙임  결과 집계표 및 보고서 각 1부. 끝.

2015.  12.

점검자 : 시설물담당자(정)   시설6급 최 태 석 (서명)

시설물담당자(부)   시설6급 이 경 수 (서명)

외부전문가 : 3명(안홍준, 한삼희, 우재경)