문서번호	총무과-40386
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		최석기	12/09 이혜경
협조
	청사운영1팀장		장청락

서울 광장 시설물 안전 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울광장 시설물 안전점점 계획

서울광장 스케이트장(시행 : 체육정책과)설치에 따른 광장 이용 시민 불편 해소 및 시설물 훼손 등에 따른 안전사고 예방을 위해 시설물 안전점검 실시.

□ 서울광장현황

○ 위  치 : 서울시 중구 태평로 1가 36-4 일대

○ 개장일 : 2004. 5. 1

○ 규  모 :  13,207㎡(잔디광장 6,449㎡, 화강석 광장 6,758㎡)

※ 부대시설 : 바닥분수(90㎡), 느티나무(24주), 잔디광장 둘레 조명(48개) 등

≪서울광장 스케이트장 설치·운영 개요≫

○ 설치규모 : 5,460㎡ (전년도와 동일)

- 링 크 장 : 2,038㎡ (60m×30m/중형, 18m×15m/소형)

- 데    크 : 3,417㎡ (링크장 제외, 부대시설 포함)

- 부대시설 : 914㎡ (화장실, 기계실, 휴게실, 매점, 북카페 등)

○ 설치기간 :  ’15.11.22 ~ 12. 16

○ 운영기간 : ’15.12.17.~’16. 2. 9.(화) / 55일간

[현장사진]

□ 점검계획

○ 점검대상 : 서울광장 스케이트장 주변시설물

○ 점검기간 : 2015. 12. 9 ~ 2015. 12. 10

○ 점검방법 : 점검 체크리스트에 의거 담당별 현장 점검(자체점검)

○ 주요점검내용

- 시설물의 손상, 결함 등 기능적 위험요인 등 육안 점검

- 서울광장 이용에 따른 시민 불편 사항 점검

- 전기, 기계설비 시설에 대한 안전성(선로 전연저항 상태, 소화기 비치 여부 등)

- 지반 침하 및 구조물의 위험여부, 배수시설 상태 등

- 기타 동절기 안전사고에 대비한 취약부분 점검

[점검반 구성]

구분	시설관리팀			청사운영1팀
	건축	전기	기계
총무과	2	2	2	2

□ 행정사항

○ `15. 12. 11. 주관부서 조치 사항 통보(필요시) : 총무과→체육정책과

○ `15. 12. 14 ~ 12. 16 점검결과 후속조치 시행

붙 임   1. 안전점검체크리스트 각 1부.

2. 점검현황 사진