문서번호	물재생과-5215
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
박종석		김일운	12/10 가길현
협조
	주무관		이호복

『2016년도 난지물재생센터』

소방시설 점검 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

난지물재생센터

(물재생과)

『2016년도 난지물재생센터』

소방시설 점검 및 정비 계획

◇  우리센터의 공공기관의 방화관리에 관한 규정에 의거하여 소방시설의

점검(용역) 및 각종 소방 시설물 유지관리하여 미연에 화재확산을

방지하고 시설물 보호에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정(대통령령 제23572호)

- 이 영은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 제24조에 따라

공공기관의 건축물․인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여

소방안전관리에 필요한 사항을 규정함

- 제7조의 2(소방안전관리자의 업무대행) : 기관장은 법 제29조에 따라 소방시설

관리업의 등록을 한 자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 할 수 있다.

해당 공공기관의 소방안전관리자는 소방안전관리 업무를 대행하는 소방시설

관리업자의 업무를 감독하여야 한다.

❍ 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(공공기관의 소방안전관리)

❍ 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자 또는 안전행정부령으로

정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다.

❍ 2016년도 난지물재생센터 소방계획(물재생과-5187호,2015.12.08.)

2		점검개요

❍ 점검기간 : 2016년 1월 ~ 12월

❍ 점검대상 : 센터 내 연면적 1,000㎡이상 건축물 내 소방시설(민간위탁포함)

◇ 관리동(4,481㎡) 유입펌프장(1,687㎡/4,440㎡), 상암오수펌프장(1,595㎡),

직원 관사 2,4동(4,371㎡)

◇ 슬러지1처리장 : 가스발전기실(2,184㎡),소각장(2,161㎡), 농축기동(1,101㎡)

◇ 슬러지2처리장 : 보일러동(1,166㎡), 탈수기동(1,880㎡), 농축기동(1,237㎡),

송풍기동1(2,325㎡), 송풍기동2(1,429㎡)

◇ 센터 지하관랑(4km~5km범위)

※ 단, 서대문구 음식물폐기물처리장(15,432㎡)은 제외

장 소	월간점검	종합정밀점검	작동기능점검	감독 기관	비 고
센 터	매월 1회	4월	10월	경기도 고양소방서	종합정밀점검 및 작동 기능점검 실시 → 점검결과를 빠짐없이 관할 소방서에 신고해야 함
유입 및 상암펌프장	2개월 1회	5월	10월	서울특별시 마포소방서
직원관사	2개월 1회	5월	해당 없음	서울특별시 강서소방서

❍ 점검종류

- 월간점검(매월 1회 실시) : 소방시설물의 유지관리 상태를 육안 또는

신체감각을 통하여 점검

- 종합정밀점검(년 1회 실시) : 소방시설물의 작동기능점검을 포함하여

소방시설등의 설비별 주요 구성부품의

구조기준이 소방관계법규에 적합여부를 점검

- 작동기능점검(년 1회 실시) : 소방시설물의 인의적으로 조작하여 정상적으로

작동여부 점검

- 오작동 점검 : 수시 요청에 따름

설 비 별	종 류
소 화 설 비	소화기구
	옥내소화전설비
	옥외소화전설비
	이산화탄소 소화설비
	할로겐화합물 소화설비
경 보 설 비	자동화재탐지설비(동력제어+감시제어)
	지하관랑(R형 수신기)
	비상방송설비
피 난 설 비	유도등
	유도표지
	비상조명등
소화 용수설비	상수도소화용수설비

❍ 점검항목(센터 및 유입펌프장, 직원 관사)

❍ 지적사항(종합정밀점검, 작동기능점검) 조치

- 경미한 지적사항 및 간단 보수 조치 : 점검용역업체 지원(단, 자재는 센터 제공)

- 예산이 많이 요구되는 지적사항 조치 : 센터에서 전문공사업체에 의뢰하여 정비

3		추진계획

❍ 계약방법 : 소방시설관리업 우수등록업체와 수의계약(소액)으로 년간단가 계약

❍ 소요예산 : 금15,000천원

- 설계용역비    : 금  10,000천원

- 공사비        : 금 110,000천원

- 소규모 수선비 : 금  15,000천원

❍ 예산과목 : 난지물재생센터운영, 일반운영비, 시설비

4		기타사항

❍ 소방전문관리 업체의 매월 정기 점검확행으로 사전 화재예방을 통한

센터의 안정적인 시설물 유지관리