함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	차량 중량 계근대(트럭스케일) 인터폰 수리 요청

1. 정문과 차량 중량 계근대 사이 인터폰이 오작동하여 다음과 같이 수리를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 고장증상

◯ 고장증상 : 수신측(계근대) 송화는 정문에서 들리나 발신측(정문) 송화는  계근대에서 들리지 않음(잡음도 안들리고 먹통 상태임).

◯ 조치사항 : 운전기사 휴대전화로 통화

□ 요청사항

◯ 정문, 계근대 사이 인터폰 수리 또는 교체.  끝.

	정수운영과장
주무관	강신욱		행정관리팀장	지호선		정수운영과장	12/10 손호철
협조자
시행	정수운영과-13284	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02)3146-5390	/전송	02)3146-5309	/	sihnclo@seoul.go.kr	/	대시민공개