문서번호	정수시설과-5964
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
김우승	이해승	김창현		12/11 차윤기
협 조

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

『광암정수센터 관내 하수관 부설공사』

건설폐기물 운반처리 용역시행 계획

2015.  12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『광암정수센터 관내 하수관 부설공사』

건설폐기물 운반처리 용역시행 계획

우리 정수센터 내부 생활오수 하천배출로 인한 환경오염을 예방하고 관내 하수발생량에 대한 원활한 배출을 위해 실시한『관내 하수관부설공사』현장에서 발생된 폐기물을 아래와 같이 운반처리하여 쾌적한 환경 이미지를 제고코자함.

Ⅰ				하수관 부설 추진근거 및 배경

□ 하남시 건축과-24591(2013.7.9)호 『개발제한구역내 건축협의(허가/신고사항변경 : 서울특별시장-광암정수장)보완 알림』

- 정수장내 발생하수 하천 방류 환경오염 유발 개선요구

□ 본부 고도정수반-4033(2013.7.16)호 『개발제한구역내 건축협의에 따른 업무협조』

□ 하수도법 제27조(배수설비의 설치 등)

Ⅱ				시설현황

□ 건축물별 정화조시설 현황

시 설 명	구 조	연 면 적	비 고
관리본관	철골,철근콘크리트(지하1층, 지상3층)	2,729㎡	정화조 1개
경비실	콘크리트라멘조(지상1층)	100.8㎡	정화조 1개
관 사	콘크리트라멘조(지상4층)	1,311㎡	정화조 1개
제1약품투입동	철골,철근콘크리트(지하1층, 지상2층)	2,124㎡	정화조 1개
제2약품투입동	철골,철근콘크리트(지하1층, 지상2층)	970㎡	정화조 1개
구변전실	철골,철근콘크리트(지상1층)	143㎡	정화조 1개

Ⅲ				공사개요

□ 공 사 명 : 광암정수센터 관내 하수관 부설공사

□ 공사개요 : 정화시설 폐쇄 6개소, 오수받이설치 D=300mm 7개소, 이중벽관 D=250mm L= 1,252m

□ 사업비 : 206,100천원

□ 공사기간 : 2015. 10. 29 ~ 12. 17

□ 계약업체 : 세양건설(주)  대표 기세광

Ⅳ				공사장 폐기물 발생 문제점

□ 현재 폐아스콘, 콘크리트, 호박돌, 준설토 등 다량 발생으로 야적공간 부족

□ 하수관 부설 공사 진행중으로 1차(현재 적치량), 2차(공사완료 후 발생량)로 나누어 처리 필요

Ⅴ				페기물 처리대책 및 조치의견

□ 폐기물 발생량 현황

○ 1 차 추정 물량 : 폐아스콘 300톤, 콘크리트 10톤

○ 2 차 추정 물량 : 폐아스콘 100톤, 콘크리트 및 호박돌 30톤, 준설토 170톤

□ 폐기물처리 방법

○ 폐기물 수집․운반 처리

- 업   체 : (유)만물환경자원  대표  구자준

- 업   태 : 건설폐기물 수집운반 처리업

○ 폐기물 최종처리

- 업   체 : 하나케익(주)  대표 원용한

- 업   태 : 건설폐기물 수집운반 처리업

○ 계약방법 : 페기물처리 전문업체 수의계약

○ 소요예산 : 약 22백만원(부가세포함)

○ 예산과목 : 자본적지출, 정수장시설정비, 시설비 및 부대비, 시설비

□  조치의견

○ 페기물 야적공간 확보 및 공사완료 후 최종 발생량 고려하여 1차, 2차 나누어 순차적 처리코자 하며,

○ 페기물 처리량은 계근대 중량 측정 후 실제 물량으로 정산처리

○ 건설폐기물 수집 ․ 운반 ․ 최종처리업체에 의뢰 수의계약 처리

○ 페기물처리비는 하수관부설공사 예산에서 집행조치

Ⅵ				행정사항

□ 건설폐기물 처리용역 발주(1차, 2차 분할 처리)

□ 정수운영과 수의계약 의뢰

□ 건설폐기물 처리량 정수장내 계근 후 정산처리 시행. 끝.

첨부 : 현황사진 1부.

현황사진

야적장 건설폐기물 적재현황