문서번호	슬러지재활용과-9708
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장
김용찬		전결 12/14 이동신
협조

3벨트 탈수기동 환기닥트 보완 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

슬러지재활용과

3벨트 탈수기동 환기닥트 보완 검토보고

3벨트 탈수기동 오니케익 이송용 벨트콘베어가 개방된 상태로 운영되어 오니케익으로부터 냄새가 발생하고 있어, 배기용 후드(5개소)를 추가로 설치하여 직원 근무환경을 개선하고자 함.

배기후드 추가설치

품 명	규 격	수 량	용 도	비고
FRP배기용 후드	∮200~300 FRP닥트 및 배기후드	5개소	오니케익으로부터 발생 하는 냄새를 흡입 배출	-

소요예산 및 설치업체

건 명	가 격 (부가세포함)	설치업체	결재방법	예산과목
FRP배기용 후드설치	4,664천원	남경FRP	소액결재	시설비 (소규모수선비)
계	4,664천원

설치 계획

○ 3벨트(원심) 탈수기동내 개방된 케익호퍼 위에 2개소, 벨트콘베어 위에 3개소 등 5개소에 냄새제거 배기용 후드를 설치하여 직원 근무환경을 개선하고자 함.

첨  부 : 1. 설계내역서 1부.   끝.