문서번호	정수시설과-11824
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	12/14 임정규
협조

2015년 하반기 하자검사 결과 보고

2015. 12.

영등포아리수정수센터

2015년 하반기 하자검사 결과 보고

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사후 하자기간내의 기계, 전기, 수질(운영) 및 시설공사(사업)에 대하여 ‘15년 상반기 하자검사를 시행하고 결과를 보고드림

목 적

공사, 물품, 용역 준공(납품)검사 후 하자기간내의 기전, 수질(운영), 시설공사건에 대하여 하자검사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

점검 개요

점검기간 : 2015. 12. 1. ~  12.  14

점검대상 : 총 47건(따로붙임 내역)

점검방법 : 현장 점검

검 사 자

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	김오열
		지방공업서기	김익동
	전기	지방공업주사	오재승
		지방공업주사	양묘식
	시설	지방공업주사	김왕주
		지방시설주사보	박응희
	수질,기타	지방공업주사	최재철	취수장 김정녕,강태환
		지방운영관리주사보	안기열

점검 내용

‘15년 하반기 하자검사 건(47건)에 대하여 분야별 점검 실시

- 풍납취수장 취수모터펌프2호교체외 43건 : 이상없음

(43건중 9건은 최종 하자검사 시행이며 이상없음)

- 영등포정수장재건설 및 고도처리시설공사

‧ 1정수장 활성탄 흡착지퇴수관 구경확대공사 : 공사시행중(12월완료예정)

‧ 2정수장 활성탄 흡착지 퇴수밸브 교체공사 : 12월중 완료예정

- 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 관련의 건(10건)은

활성탄 흡착지 퇴수밸브교체공사와 병행하여 같은 공사기간내

하자 보수공사예정

- 영등포1정수지 내부방식공사(1차수) : 정수지 바닥에 하자 발생하여

2016년 3월부터 보수 추진 예정

- 영등포1정수지 내부방식공사(2차수) : 2016년정수지 청소시 점검예정

조치 내용

풍납취수장 취수모터펌프2호 교체공사외 46건에 대해 하자검사를 실시한 바, 44건은 특이사항 없음

영등포1정수지 내부방식공사(1차수) : 정수지 바닥에 하자 발생하여

2016년 3월중 보수예정

영등포1정수지 내부방식공사(2차수) : 2016년정수지 청소시 점검예정

제1정수장 활성탄 흡착지 퇴수관 구경확대공사 시행중(12월중완료예정)

제2정수장 활성탄 흡착지 퇴수밸브 교체공사 시행중(12월중완료예정)

제2정수장 『영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사』의

하자보수 요청(10건)건은 퇴수밸브교체 공사기간내 하자보수공사 예정

2015년9월9일 최종하자 점검시 발생한 하자조치

- 2정수장 응집지북쪽 옥외계단철골기둥 베이스 리브플레이트 시공완료

시공전	시공중	시공완료

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리 - 정수시설과

미 조치된 하자 및 신발생 사항은 해당업체에 신속히 보수 요청

별첨 : 1. 하자검사 대상(관리대장) 및 하자검사조서 1부.

2. 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자 현황 1부.  끝.