정기점검보고서(신응교)

등록번호	시설보수과-10994
결재일자	2015.12.16.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	12/16 배광환
협 조	주무관			김지환

시설물명	신응교	시설물 개 요	폭 25m 연장 60m	법정구분	법정외	준공년도 1978.12.20
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		김 지 환
				합동점검자		최 지 락 마 순 원

∘ 점검일시 : ‘15. 12. 11(금)

∘ 점검구간 : 신응교 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	보도부 포장	바닥재 열화	-	C	주의관찰 (일상유지보수)		주의관찰	상반기 정기점검
2	슬래브 하면	누수 및 백태	-	C	주의관찰 (일상유지보수)		주의관찰

∘ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	교명주	관리표지판 파손	-	B	관리표지판 설치 (일상유지보수 예정)		15-1211-01
2	신축이음장치	고무재 파손(누수)	-	C	신축이음 교체 (일상유지보수 예정)		15-1211-02
3	슬래브(하면)	콘크리트 파손	-	C	단면보수 (일상유지보수 예정)		15-1211-03

시설물점검표

○ 시설물명 : 신응교

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
상부	포장부	특이사항 없음	-
	신축이음	고무재 파손(누수)	신축이음 교체 (일상유지보수 예정)
	난간,연석	특이사항 없음	-
	배수시설	〃	-
하부	슬래브	배수관 주변 콘크리트 파손	단면보수 (일상유지보수 예정)
	가로보	특이사항 없음	-
	교좌장치	〃	-
	교대,교각	〃	-
부속시설		〃	-
기 타		관리표지판 파손	관리표지판 재설치 (일상유지보수 예정)
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2015. 12. 11.

점 검 자 : 직급)    시설6급   성명 김지환 (인)

직급)    시설9급   성명 최지락 (인)

직급)기계운영7급   성명 마순원 (인)

점 검 사 진

점검내용	관리표지판 파손(하행)	사진번호	15-1211-01
점검내용	신축이음 고무재 파손	사진번호	15-1211-02

점검내용	배수관 주변 콘크리트 파손	사진번호	15-1211-03