문서번호	정수시설과-6147
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
곽대근		김창현	12/18 차윤기
협조
	주무관		이정원

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

『2015년 기계설비유지보수공사(연간단가)』

최종(2차) 공사완료 및 예비준공검사 결과보고

2015. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

『2015년 기계설비유지보수공사(연간단가)』

최종(2차) 공사완료 및 예비준공검사 결과보고

우리 정수센터에서 시행중인『2015년 기계설비유지보수공사』

최종(2차) 작업지시에 따른 공사가 완료되어 예비준공검사를 실시하고 아래와 같이 그 결과를 보고하며, 최종 준공검사 후 대금을 지급코자함.

Ⅰ				공사개요

공  사  명 : 2015년 기계설비유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2015. 06. 03. ~ 2015. 12. 20.

2차 작업기간 : 2015. 08. 08. ~ 2015. 10. 31

공사완료일 : 2015. 10. 31.

계약금액 : 금57,300,000원

시공 업체 : 광진기계설비 대표 조희선

Ⅱ				2차 작업 예비준공검사 결과

주요 공사현황

공 종	규격별	단위	설계수량	준공수량	시공내용
유지관실 환기팬 설치	15.3㎥/min	대	2	2	첨부 사진 참조
여과지동 배수로 정비	배수로 청소 (0.4H*0.5W*21L)	㎡	27.3	27.3
	FRP 그레이팅 설치 (0.58W*0.04T*21L)	㎡	12.8	12.8
기타부대공사	공기압축기 (3HP, 7kg/㎠)	대	1	1
	청소용 급수관설치 (32A, 2.8T, 나사식)	M	42.3	42.3
	엑추에이터 교체 (HQ-006 1HP 60Hz)	개	1	1
	송풍기 베어링 교체 (UCP208)	개	4	4
	송풍기 베어링 교체 (UCP209)	개	4	4

공 종	규격별	단위	설계수량	준공수량	시공내용
기타부대공사	플라스틱 밸브 설치 (65A, EPDM)	개	5	5	첨부 사진 참조
	캄록 카플링 STS 플랜지(65A x 50A)	개	5	5
	조합페인트	㎡	17.26	17.26
	감압밸브 설치 (15A 3kg/㎠이하)	개	1	1
	신축관이음 (1000A)	개	1	1

공사 확인점검 결과

○ 점검  대상 : 『2015년 기계설비유지보수공사(연간단가)』 준공대상 물량

○ 점검  일시 : 2015. 12. 17

○ 점검  방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 점검내용

공 종	규격별	단위	설계 수량	준공 수량	시공 적정성	비고
유지관실 환기팬 설치	15.3㎥/min	대	2	2	적정
여과지동 배수로 정비	배수로 청소 (0.4H*0.5W*21L)	㎡	27.3	27.3	적정
	FRP 그레이팅 설치 (0.58W*0.04T*21L)	㎡	12.8	12.8	적정
기타부대공사	공기압축기 (3HP, 7kg/㎠)	대	1	1	적정
	청소용 급수관설치 (32A, 2.8T, 나사식)	M	42.3	42.3	적정
	엑추에이터 교체 (HQ-006 1HP 60Hz)	개	1	1	적정
	송풍기 베어링 교체 (UCP208)	개	4	4	적정
	송풍기 베어링 교체 (UCP209)	개	4	4	적정
	플라스틱 밸브 설치 (65A, EPDM)	개	5	5	적정
	캄록 카플링 STS 플랜지(65A x 50A)	개	5	5	적정
	조합페인트	㎡	17.26	17.26	적정
	감압밸브 설치 (15A 3kg/㎠이하)	개	1	1	적정
	신축관이음 (1000A)	개	1	1	적정

○ 점검사진

환기팬 설치	배수로 청소 및 그레이팅 설치	공기압축기 설치
청소용 급수관 설치	액추에이터 설치	송풍기 베어링 설치

Ⅲ				처리의견

최종(2차)작업 지시한 사항에 대하여 시공상태 등 현장 확인점검결과 적정 시공되어 준공처리코자함.

Ⅳ				행정사항

준공검사 실시 및 대금 지급

붙임 : 1. 준공내역서 1부

2. 준공사진 1부.  끝.