문서번호	도로포장연구센터-2138
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	12/18 한민희
협 조
	주무관			윤진성

휴대용시추기 및 시추공영상촬영기 운반차량 외관디자인 보고

2015. 12.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

휴대용시추기 및 시추공영상촬영기 운반차량 외관디자인 보고

도로동공 확인용 휴대용시추기와 시추공영상촬영기 운반 및 도로조사 안전 유도를 위해 ‘15년 12월말 도입예정인 공용차량(소형화물-1톤)의 외관디자인 선정에 대해 보고함.

Ⅰ		차량개요

□ 목    적

도로하부에 발달된 동공 확인장비(휴대용시추기 및 시추공영상촬영기) 운반 및 도로포장상태 조사장비(차량형 멀티 GPR, FWD)의 안전한 작업환경 조성을 위한 안전유도를 목적으로 함.

□ 추진경위

○ ‘15.07.13 : 공용차량 정수배정 요청(본청 총무과)

○ ‘15.07.16 : 품질시험소 공용차량 신규정부 배정 승인 통지

○ ‘15.07.28 : 공용차량 조달구매

○ ‘15.10.14 : 공용차량(소형화물-1톤, 더블캡) 납품(제조사 : 현대자동차)

○ ‘15.11.01 : 공용차량 등록

○ ‘15.12.02 : 공용차량 적재함 개조 및 안전유도시설 설치 계약 (㈜신광테크놀러지)

□ 개조내용

구 분	세 부 내 용
차량개조 (적재함 개조)	• Shelter 제작(알루미늄+단열제+SUS) • 바닥보강제(타라매트) • 외부도장 (도장 및 로고) • 구조변경
전기장치	• 장방형경광등 • 양방향싸인보드 및 전광판 • AMP/MIC • 각종 전기배선공사
기타 부대장비	• 후방감시카메라/모니터(네비게이션 포함) • 선팅 • 2CH 블랙박스

Ⅱ		공용차량

□ 차량외관

외관도안	개조차량(도색 전)

□ 차량외관 디자인

○ 2개안 검토

1안	2안(선정)

○ 2안 선정사유

- 경고의 의미가 있는 빨간색 테두리를 적용하여 시인성 확보

- 기존 도로표면조사 장비와 같은 하얀색 바탕에 빨간색 테두리를 적용하여, 통일성 적용

○ 서울시 브랜드로고는 『I·SEOUL·U』는 조례확정 후 적용 예정.  끝.