기존관 철거ㆍ폐쇄 보고서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선호	代박혁순	12/23 이승철

〇 공 사 명 : 2015년 용산구 관내 상수도공사(연간단가)- (1차)

상기공사를 시공∙감독함에 있어 관부설 및 기존관 철거 및 폐쇄현황을 아래와 같이 보고합니다.

〇  공사기간 : 2015. 07. 06 〜 2015. 12. 15

〇  시 공 사 : *******************

〇  관로부설 및 철거 폐쇄 현황

배급수관 부설			철 거			폐 쇄			비 고
관 종	관경(㎜)	연장(m)	관 종	관경(㎜)	연장(m)	관 종	관경(㎜)	연장(m)
SSP	13	32	SSP	13	4.5	SSP	20	170.5
SSP	20	218	SSP	20	67.5	SSP	25	33.5
SSP	25	115	SSP	25	12.0	SSP	30	3.0
SSP	30	80	SSP	30	1.5	SSP	40	6.0
SSP	40	69	SSP	40	1.5	GSP	20	20.0
SSP	50	47	SSP	50	2.5	주철관	80	52.0
DCIP	80	272	GSP	20	5.0	주철관	150	10.0
DCIP	100	2	주철관	80	130.0
DCIP	150	109	주철관	100	2.0
DCIP	300	196	주철관	150	69.5
계	13〜300	1,140		13〜150	296.0		20〜150	295.0

〇  분기점 폐쇄 현황

횡단굴착	분기부속 철거	분기점 재사용	분 기 점 폐 쇄					미시행 진행중	비고
			새들잠금	누수방지	직결폐쇄	밸브폐쇄	기타
-	-	47	57		10	-	-	-

붙임문서 : 기존관 철거,폐쇄 현황 1부.  끝.