문서번호	치수과-225
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
최혜경		김용제	01/20 차광재
협조

기술용역 자체시행 가능여부 검토보고

2014. 1

시설부

치수과

기술용역 자체시행 검토보고

1		용역 개요

용역개요

❍ 건명 : 2014년 한강나들목 정밀안전진단 및 정밀점검용역

❍ 대상시설물

․정밀안전진단 : 나들목 3개소

․정밀점검 : 나들목 15개소, 수중보 2개소(잠실, 신곡), 제방

❍ 예산액 : 500백만원

2		관련 규정

기술용역 공무원 직접시행 제도

❍ 시행일  2011년 7월 8일  행정2부시장 방침 제10058호

【시설물 유지관리 분야】

- 전회 점검결과 평가등급이 B등급 이상인 시설물 중 2년 이내에

정밀안전진단이 계획된 시설물의 정밀점검

- 기타 손상부의 위험요소가 경미하여 용역에 의한 정밀점검이 필요치 않다고 판단되는 시설물의 정밀점검

※ 자체 점검의 기술적 보완 필요 시 외부전문가 합동 시행

3		보고내용

자체시행 기술용역 검토대상

❍ 총 4개소 : 나들목 2개소(상수, 정곡), 수중보 2개소(신곡, 잠실)

검토사항

❍ 정밀점검 자체실시로 인한 실시주무관 자격 검토 : 부적합

- 고급기술자 이상 실시 : 고급기술자 이상으로 가능

․건설기술관리법에 따른 직무분야의 건설기술자 중 고급기술자이상

- 교육이수여부 : 미이수로 부적합

․국토해양부장관이 인정하는 안전점검 또는 정밀안전진단 교육이수

․건설안전분야 중 수리분야 교육과정 70시간 이상 교육이수

❍ 정밀점검용 진단장비 여부 : 미구비

- 균크리트 압축강도 측정용 반발경도측정기 : 슈미트해머

- 콘크리트 탄산화 깊이측정 : 탄산화 시험기, 페놀프탈레인용액

- 철근배근상태 및 피복측정용 철근 탐지기 등 [표1 참조]

❍ 수중보 정밀점검은 수상조사가 포함되어 있어 자체시행 어려움

- 수상에 있는 가동보 피어는 수문의 문틀역활 및 권양기실, 신곡도교를 지지하는 콘크리트 구체로 정밀 외관조사 필요

보고내용

❍ 상기와 같이 자체시행 가능여부 검토결과 자격부적합, 장비 미구비, 수상조사의 어려움이 있어 정밀점검수행은 안전진단전문기관에서

하도록  용역 시행하고자 함.