문서번호	정수과-5586
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
최재호		12/28 윤맹진
협조

활성탄흡착지 작업창 차단 운영

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

암사아리수정수센터

[ 정  수  과 ]

활성탄흡착지 작업창 차단 운영

미세먼지 등 유해물질 유입에 의한 활성탄흡착지 오염을 방지하고자 작업창을 차단 운영하고자함

추진 근거

❍‘15년 본청 감사 지적사항

- 활성탄흡착지는 황사 등 대기중에 있는 유해물질이 유입되지 않도록 차단조치가 필요하나 작업창 44개소를 상시 개방 상태로 운영하고 있음

- 그 결과 흡착지 내부 전체에 미세 먼지 등이 쌓여 있음

현황

❍ 환기창  :  환기 목적으로 상시 운영

- 총 44개소(0.4m×0.4m)

❍ 작업창  :  개폐 가능(활성탄 교체 등을 위한 작업창)

- 총 44개소(2.3m×1.1m)

환기창	작업창

조치 사항

❍ 작업창 차단 운영

- 기 간 : ‘15.7.22. ~

- 목 적 : 활성탄흡착지 내부로 미세먼지 등 유해물질 유입 방지

향후 계획

❍ 현장 순찰 시 작업창 개폐 여부 확인 및 차단 조치.  끝.