문서번호	급수운영과-977
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이용호	김철영	01/20 우종근
협 조

『겨울철(2단계) 설 명절 대비 상수도 시설물 안전점검 결과 보고(가락1,2증압장)

『 겨울철(2단계) 설 명절 대비 상수도 시설물(가락1,2 증압장) 안전점검을 실시하고, 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가락1 증압장 시설 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검일시			점검자			이용호외 3명 (인)
시설명	가락1 증압장		시설용량			7.5HP × 2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				지하시설로 해당사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				지하시설로 해당사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				지하시설로 해당사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인시설로 해당사항 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				무인시설로 해당사항 없음
		• 근무일지 기록상태				무인시설로 해당사항 없음
		• 근무실 청결상태				무인시설로 해당사항 없음
특기사항

가락2 증압장 시설 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

점검일시			점검자			이용호외 2명 (인)
시설명	가락2 증압장		시설용량			20HP × 3대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	○
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	○
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	○
	환기	• 환기장치의 이상유무	○
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	○			지하시설로 해당사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	○
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	○
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	○
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	○
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				지하시설로 해당사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				지하시설로 해당사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				지하시설로 해당사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인시설로 해당사항 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				무인시설로 해당사항 없음
		• 근무일지 기록상태				무인시설로 해당사항 없음
		• 근무실 청결상태				무인시설로 해당사항 없음
특기사항