문서번호	정수시설과-3790
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강희권		남효돈	12/05 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수과장			김영배

2014 겨울철

취·정수장 시설물 점검 결과 보고

2014. 12.

암사아리수정수센터

2014년 겨울철 취·정수장 시설물 점검결과 보고

앞으로 다가올 한파에 대비하여 취·정수장 시설물에 대한 점검·보강 조치 등 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위한 시설물 점검 후 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점 검 개 요

❍ 관련근거 : 2014 겨울철 취·정수장 관리대책(정수시설과-3164)

❍ 점검기간 : ’14. 11. 03 ~ 11.14

Ⅱ		중점추진내용

❍ 취·정수장 시설물 일제 점검 및 정비

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수․보강 및 정비 시행

❍ 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온 조치(약품 이송배관, 구내용수 배관 등)

- 변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 등 점검

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

❍ 취약지역 집중 관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

․첫 번째 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

․침전지 결빙 예방용 살수관 사전 점검 후 퇴수, 한파시 적기 가동 개시

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전 관리

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰시 필히 확인)

❍ 긴급 복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

❍ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설 명절 대비 급수대책 철저 시행

Ⅲ		지적사항 및 조치결과

❍ 지적사항

구 분	시설물 (토목/건축)	기전설비 (기계/전기)	수질분야	소방·방호	비 고
지적건수	1	-	1	-

❍ 세부 지적사항

- 1송수실 스틸그레이팅 휨 발생

- 1취수장 원수 샘플링 배관 보온 불량

❍ 조치결과

- 1송수실 스틸그레이팅 철판 덮개 설치

- 1취수장 원수 샘플링 배관 보온 완료

붙 임 : 1. 겨울철 대비 취·정수장 시설물 점검표 1부.

2. 지적사항 조치결과 사진 1부.  끝.