문서번호	의정담당관-584
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	의정담당관
김창중		안재오	01/20 양인승
협조

『청사 소방시설』

방화관리 및 종합정밀점검 용역 계획

2014. 01.

서울특별시의회

(의정담당관)

『청사 소방시설』

방화관리 및 종합정밀점검용역 계획

시의회 청사(본관,의원회관) 소방시설에 대한 방화관리 및 종합정밀점검 용역실시 계획 보고임

관련근거

소방시설 설치유지 및 안전관리에관한법률 제25조3항

소방시설 설치유지 및 안전관리에관한법률 시행규칙 제18조

- 소방시설등 자체점검의 구분 및 대상

현    황

대상건물

건 물 명	규 모	면 적 [㎡]	용 도
소 계		22,278
본 관	지하1층, 지상3층 옥탑1층, 타워5층	7,175	의장실, 부의장실, 운영위원장실, 의정담당관, 의사담당관, 공보실, 본회의장, 기자실, 부속실, 의원 휴게실
별 관	지하1층, 지상9층 시청사2동 5개층	15,103	상임위원회(10개),의원연구실(111실), 기자실, 대회의실, 7,8층 세미나실․안내데스크, 자료실 등

화재감지설비

[단위 : 개소]

구 분	소 계	열 감지기	정온식 감지기	광전식(연기) 감지기	적외선(불꽃) 감지기
소 계	521	258	18	240	2
본 관	180	-	8	170	2
별 관	341	258	13	70	-

※ 열 감지기 : 화재시 일정온도 72℃ 이상일 때 작동하는 화재발생 감지설비

소방시설

시설명	건물	수량	기 능
소 화 전 주․보조펌프	본관 의원회관	2대 2대	옥내 소화전용
옥내소화전	본관 의원회관	18개소 26개소	옥내에 설치되어 화재시 소화전함 내에 있는 호스(25m×2본)를 연결하여 사용
방수 기구함	본관 의원회관	1개소 4개소	소방차에 연결된 호스를 방수기구함내 송수구에 연결하여 사용하는 기구
스프링 쿨러	의원회관	487개소	화재부분의 스프링클러 헤드가 72℃이상 온도가 되었을 경우 자동 살수 및 경보발생 - 기계실 84개, 의원연구실7,8층 356개
소 화 기	본관 의원회관	100개 118개	초기화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화

소화활동 설비

시설명	건물	설치수량	기 능
방화문	본관	33개소	화재시 화재 구역내에서만 화재가 진행되고 외부로 발화되지 않도록 차단하는 시설
	의원회관	96개소
방화셔터	의원회관	18개소	화재시 화재 구역내에서만 화재가 진행되고 외부로 발화되지 않도록 차단하는 시설
소방 유도등	본관 의원회관	137개소 119개소	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설

용역 계획

시의회 청사(본관,별관)의 소방시설에 대하여 소방시설 관리전문업체에 의한 전문적인 소방시설 관리가 이루워질 수 있도록 하고, 년1회 실시하는 소방시설 종합정밀점검을 실시토록 본 용역을 시행코자 함

소요예산 : 14,399천원

예산과목 : 의회청사환경개선,청사유지관리,일반운영비,공공운영비

계약방법

- 본 용역은 금액이 소액으로서

- 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제29조 규정에 의한 소방시설 관리업을 등록한 업체로서 서울시 소방시설 유지관리 용역실적이 있는 업체중 견적의뢰하여 저렴한 가격을 제시한 아래업체와 수의 계약하고자 함

- 수의계약대상업체

․ 업 체 명 : (주)유신플랜테크

․ 대 표 자 : 홍 석 표

․ 소 재 지 : 서울시 마포구 동교동 177-13

- 관련규정 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령

제25조 1항 5호

따로붙임 : 1. 설계 내역서 1부.

2. 업체 견적서 2부. 끝.