함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	고압가스안전관리일지

고압가스 안전관리 일지(12/28 ~ 12/31)를 붙임과 같이 보고합니다.

염 소	☐ 1염소실 ○ 가스 투입시설 누설 및 천정 환기구 방풍막 점검 ☐ 2염소실 ○ 염소저장실 등 바닥 청소
산 소	○ 1.2정수 가스저장탱크 및 주입시설 가스 누설 점검 ○ 1.2정수 가스공급배관 성애제거 ○ 1정수 오존발생기 가동 : 30일 ○ 1정수 할로겐 램프 교체 : 3개소 ○ 1정수 용존오존농도계 교체
이산화탄소	○ 이산화탄소 입고 : 16톤 ○ 가스저장탱크 시설 가스누설 점검 ○ 기화기 및 투입시설 점검 ○ 이산화탄소 물품 검수 : 32톤

특이사항

붙 임 : 1. 염소, 산소, 이산화탄소안전관리일지.  끝.

주무관							이경철			전문관					안기열					정수과장					01/04 서한호
협조자
시행			정수과-63									(						)		접수											(						)
우	07200					서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5646						/전송			02-3146-5691					/													/	대시민공개