문서번호	서울특별시농업기술센터-171
결재일자	2016.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경농업팀장	농업기술과장	농업기술센터소장
이희재	진우용	권혁현	01/06 김영문

2016년 종합검정실 운영사업 기본계획

2016. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 종합검정실 운영사업 기본계획

도시농업 보전․유지를 위한 토양환경 개선과 안전농산물 생산체계 구축을 위해 종합검정실 운영사업 기본계획을 다음과 같이 수립하여 추진하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거

□ 농촌진흥법 제2조 3

Ⅱ		추진방향

□ 도시농업 활성화와 친환경 안전농산물 생산을 위한 종합분석 체계 확립

□ 종합검정실 분석장비 개선에 따른 병해충 진단 및 토양분석기술 역량 강화

Ⅲ		사업개요

□ 검정실 규모 :  90㎡

□ 사 업 량 : 2,000점(토양검정 1,100점, 유해물질․병해충정밀진단․ 농약잔류간이 검사 등 900점)

□ 주요장비 : 실체현미경, 유도결합플라즈마분광광도계 등 29종

□ 농업기상장비 운영 : 5종(온도, 습도, 강우량, 풍량, 풍속)

□ 예 산 액 : 40,000천원

예산과목	구 분	예산액(천원)	세부사항
합 계		40,000
친환경농업활성화	사무관리비	16,000	소모품 구입, 폐기물 처리
	재료비	2,000	실험용 재료 구입
	자산 및 물품취득비	22,000	노후 실험기기 대체 구입

Ⅳ		세부 추진계획

□ 검정 목표

	합계	토양정밀검정					농약잔류간이검사	식물체 및 질소분석	유해물질 분석
		소계	농경지	주요작물재배지	환경녹지	공동체텃밭
2016년 계획	2,000	1,100	300	-	300	500	400	100	400
2015년 실적	2,175	1,139	369	100	308	362	405	78	553

□ 사업추진 순기표

〇 토양검정 정밀분석(1,100점) 및 잔류농약간이검사․병해충정밀진단․유해물질분석(900점)

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦ 기본계획 수립 및 홍보
◦ 토양의뢰접수 및 분석
◦ 시비처방서 발급통보, 결과송부 및 전산입력
◦ 사업완료 및 평가

〇 종합검정실 노후 실험기기 대체구입

- 구입항목 : 현미경(1대), 벤치스케일(1대), 배양기(1대), 자동피펫(1대), 진탕기

(1대), 약품냉장고(1대), 싱크대(2대), 순수제조장치(1대)

세 부 내 용	추 진 시 기 (월)
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦ 구입계획 수립
◦ 노후 실험기기 대체구입
◦ 물품 검수 및 평가

Ⅴ		검정대상 및 매뉴얼

□ 검정대상

〇 25개 구청 환경녹지 수목식재 사업지구 및 관리지역

〇 친환경농업활성화 지원사업 및 각종 시범사업 대상지역

〇 희망서울 친환경농장 등 도시민대상 텃밭농장

〇 토양개량제 및 맞춤형비료 보급 대상지역

〇 쌀소득보전직접직불제 신청지역

〇 서울에서 영농에 종사하는 농업인이 의뢰한 토양 및 식물체

〇 서울에 주소를 둔 도시민의 작물재배용 토양 및 식물체

□ 검정 매뉴얼

〇 검정항목

가. 토양 정밀검정

- 밭토양 : 산도(pH), 유기물, 인산(P), 치환성양이온(Ca2+, Mg2+, K+, Na+),

염기치환용량(CEC), 전기전도도(EC), 석회요구량

- 논토양 : 산도(pH), 유기물, 인산(P), 규산(Si), 치환성양이온(Ca2+, Mg2+, K+, Na+),  염기치환용량(CEC), 전기전도도(EC)

나. 농약잔류 간이검사

- 대상작물 : 엽채류

- 잔류검사 항목 : 2항목(카바메이트계 농약, 유기인계 농약)

- 잔류농약 저해율(%T) 기준

· 30~49% : 잔류농약이 허용기준치 이하이나, 유기농산물은 출하시

재검사 필요

· 50~69% : 잔류농약이 허용기준치 이상으로, 출하연기 및 물살포 등

가능한 조치 이후 재검사 필요

다. 병해충 정밀 진단

- 검정가능항목 : 진균류, 생리장해, 충해 등(세균, 바이러스는 추정검정)

라. 기타 검사

- 식물체 성분 검사 : 전질소(N)

- 유해물질(중금속) 검사 : 8항목(납, 구리, 카드뮴, 크롬, 철, 망간, 아연, 니켈)

〇 토양검정절차 및 소요기간 : 7~13일

토양시료 접수

토양건조

(논: 4~5일)

(밭: 3~4일)

시료조제 및 평량

(1~3일)

정밀검정

(1~3일)

※ 1일한도 20점

전산처리 및 시비처방서 작성

(2일)

Ⅵ		기대효과

□ 토양 정밀검정과 농작물 병해충의 신속정확한 진단·처방으로 농업 생산성

향상 및 농가소득 증대

□ 과학적인 토양분석을 통해 효과적인 관리체계 구축과 토양환경 유지·

보전을 위한 실천기반 조성

붙임 : 1. 종합검정실 실험장비 보유 목록 1부.

2. 종합검정실 이용 만족도 조사 설문서 1부.  끝.

[붙임 1]

종합검정실 실험장비 보유 목록

□ 주요장비 : 29종 35개

번호	품명	세부규격
1	pH측정기	pH측정기, 이스텍, 115PD
2	pH측정기	pH측정기, Hanna, IT/HI99121, 토양pH측정기
3	건조캐비닛또는오븐	건조기, 한백과학, HB-502L
4	경도측정기	침입도시험기, Daiki rika, JP/DIK-5553, 토양경도계
5	교반가열판	교반가열판, Barnstead thermolyne, US/SP72720, 60~1200rpm
6	교반가열판	교반가열판, 대산과기무역, Coriing PC-610
7	교반가열판	교반가열판, Barnstead thermolyne, US/SP73035, 60~1200rpm
8	분광광도계	자외선-가시광선분광광도계, Lambda 35, perkin-elmer
9	분무기	동력분무기, 한국농기계, HK-110, 비자주식
10	분석저울	분석용전자저울, And weighing, JP/HR-200
11	산업용건조기	산업용건조기, 한백과학, HB-502M, 5∼250℃
12	실체현미경	실체현미경, Olympus optical, JP/SZX9
13	실체현미경	실체현미경, 썸텍, 실체현미경
14	실체현미경	실체현미경, Olympus optical, JP/BX41
15	실험실용히터	가열기, KJS 랩, 28-3HB-442, heating block
16	왕복식진탕기	왕복식진탕기, Cole-parmer, US/EW-51301-00, Slow-speed rocker
17	용존산소량측정기	용존산소측정기, YSI, US/YSI 5100, Dissolved Oxygen instrument
18	원소분석기	원소분석기, Fisons, US/EA 1108
19	유도결합플라즈마분광계	optical emission spectrometer, optima 8300, perkin-elmer
20	자력교반기	자력교반기, Tops, MS-3060D
21	저온BOD배양기	저온배양기, CB-2, 주문제작저온배양기, BOD배양기
22	전도도측정기	전기전도도측정기, Toa, JP/CM-20S, 0∼9.99 s/m
23	전기전도도 측정기	Spectrum technologies, US/2265FS, 휴대용 토양EC 측정기
24	전원공급기유니트	전원공급기유니트, 인터엠, PB-9207A
25	제습기	제습기, Whirlpool, DG50G, 24L/24h
26	초순수제조장치	초순수제조기, 미래과학, RU890
27	초음파청소기기	초음파세척기, 화신테크, Power Sonic 520
28	킬달질소분해장치	킬달분해장치, Selecta, SP/PRO-NITRO Ⅱ
29	파스퇴르식트랜스퍼피펫	파스테르 또는 일반피펫, Biohit, FI/710040ET, 50~1200μL
30	피펫펌프	피펫펌프, Biohit, FI/Proline XL Pipetting AID, 0.1~25mL
31	항온수조	항온수조, 제이오텍, WB-10M, 13L
32	현미경용사진부착장치	현미경용사진기, 휴먼코퍼레이션, DV-1300, 130만화소
33	현미경용조명장치	현미경용조명장치, SWS-FO 100
34	회전식진탕기	회전식진탕기, 삼진, 주문제작, 회전식진탕기
35	회전식진탕기	회전식진탕기, 한백과학, HB-203S

[붙임 2]

2016년  서울특별시농업기술센터

종합검정실 이용 만족도 조사

서울시농업기술센터 종합검정실을 이용하여 주신 여러분께 감사드립니다.

본 설문은 무기명으로 작성되며, 작성해주신 의견은 향후 종합검정실 운영을 보다 발전적으로 개선하기 위한 자료로 활용하게 되오니 성의 있는 답변을 부탁드립니다.

성별	남 / 여	연령	세	거주지(자치구)	구

	설문조사

해당되는 곳에 ○ 표시를 해주십시오.

설 문 문 항	평 가
종합검정실을 이용한 경험은?	가. 처음이다. 나. 경험이 있다. 다. 자주 이용(연5회 이상)
2. 종합검정실을 알게 된 동기는?	가. 농업기술센터 교육을 통해 나. 인터넷, 신문 홍보를 통해 다. 업무관련기관 또는 동료직원을 통해 라. 기타( )
3. 종합검정실 이용분야는 ?	가. 토양분석 나. 식물병해충진단 다. 농약잔류속성검사 라. 기타( )
4. 처방받은 비료관리처방서를 처방내용에 따라 활용하시겠습니까?	가. 활용한다. 나. 활용 안한다. 다. 생각해 보겠다
5. 토양검정 의뢰 등 종합검정실 이용에 대한 만족도는?	가. 매우 만족 나. 만족 다. 보통 라. 불만족

	종합검정실 이용과 관련하여 건의사항이 있으면 기재해주십시오. (보완점 등)

- 설문에 응답해 주셔서 감사합니다.-

서울특별시농업기술센터