	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신설 및 보수완료 소화전 현장검수 실시 알림

1. 강서수도사업소 시설관리과-221(2016.1.5.)호 『소방용수(소화전)신설 및 보수내역 통보』와 관련입니다.

2. 신설 및 보수완료 소화전 검수를 다음과 같이 시달하니 이행에 철저를 기하기 바랍니다

가. 대 상

1) 신설소화전 : 5개소

2) 보수완료소화전 : 10개소

나. 방 법 : 현장대응단장 및 각 안전센터장 책임하에 자체계획 현지확인

다. 검수사항

※ 검수기준: 소방기본법 시행규칙 제6조「소방용수시설 설치기준」

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 몸통상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 1. 21.(목)한 보고 철저

2) 행정정보시스템 입력 철저[검수완료 후 관리번호 부여 예정]

3) 신설소화전은 소방용수시설 관리카드 1부 작성(자체보관1부)

4) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개 ․ 폐 요망

붙임  1. 소화전 신설 및 보수 작업 목록 1부.

2. 현지확인 결과서 1부.

3. 소방용수시설 관리카드 서식 1부. 끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	01/06 김대선
협조자
시행	재난관리과-121	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개