서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	원효대교 하부공간 점검결과 알림

1. 우리시에서 겨울철 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지하고, 안전한 시설물 관리를 위해 원효대교의 하부공간에 대하여 안전점검(‘15.12.24)을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알리오니 조치결과(예정)를 통보하여 주시기 바랍니다.

시설물명	원 효 대 교
위 치	NP7~NP13 (북단접속교 하부)	NP6 (북단접속교 하부)	SP8~SP9 (남단접속교 하부)
점용자(관리자)	용산구청 청소행정과	서부도로사업소 도로보수과	한강사업본부 환경과
점용허가자	용산구청 건설관리과	용산구청 건설관리과	한강사업본부 운영총괄과
점 검 결 과	- 점용구간 내 점검 통로 파손(SP13) - 시설물과의 이격 거리 미준수(2m) - 시설물 적치로 교각 점검 어려움	- 시설물과의 이격 거리 미준수(2m) - 시설물 적치로 교각 점검 어려움	- 시설물과의 이격 거리 미준수(2m)

가. 점검결과

붙임 : 점검결과 사진대지 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	용산구청장(건설관리과장),용산구청장(청소행정과장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시한강사업본부장(운영총괄과장),서울특별시한강사업본부장(환경과장)
주무관	이보람		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	01/07 박문희
협조자
시행	교량안전과-212	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1956	/전송	02-2133-1429	/	lbr2011@seoul.go.kr	/	대시민공개